# Arrastrar y soltar propiedades de captura en páginas web

Se pueden crear rápidamente Elementos de PáginaWeb en una PáginaWeb a fin de configurar con ellos la captura de imágenes y modificar las propiedades de captura cuando el equipo está en línea.

Basta con arrastrar las etiquetas pertinentes desde la Ventana de etiquetas (las etiquetas publicadas están en la categoría Dispositivos > cam0) y soltarlas en la PáginaWeb.

- Al arrastrar una etiqueta de propiedad de captura desde la ventana de etiquetas y soltarla en la PáginaWeb, el adaptador crea allí el elemento de PáginaWeb correspondiente a dicha propiedad. En la siguiente tabla puede encontrar una lista con las propiedades de captura compatibles actualmente junto con información adicional sobre su función, así como los nombres y etiquetas predeterminados de los elementos de PáginaWeb creados para estas propiedades.

Nota: Los elementos de PáginaWeb creados utilizan los metadatos de la configuración de captura que les corresponde. Esto significa, por ejemplo, que las Entradas de usuario en la PáginaWeb heredan los valores de mínimo y máximo configurados para las correspondientes propiedades de captura. Además, todos los nombres y etiquetas de los controles en la PáginaWeb heredan el nombre de etiqueta.

Propiedad | Uso | Control de PáginaWeb
Actual Camera Model | Presenta el tipo de modelo del dispositivo. | Cuadro de texto
Delay (Retardo) | Define el retardo (0-10000 milisegundos; por defecto = 0) entre el momento en que se recibe la señal de activación de captura de imagen y el momento en que el dispositivo empieza a capturar la imagen. No se acepta ninguna señal de activación más durante este tiempo de retardo y cualquier señal de activación que se reciba durante este periodo de tiempo se traducirá en un evento de disparo perdido. El valor de esta propiedad es un número entero. | Entrada numérica
Exposure (Exposición) | Define el tiempo de exposición. Cuando el dispositivo recibe la señal de activación de captura de imagen, se integra la luz en la matriz de sensores de imagen durante el tiempo especificado. Los tiempos más cortos son los más apropiados para congelar el movimiento, pero pueden requerir aperturas de objetivo más grandes o valores de ajuste de ganancia más altos para que haya la intensidad de luz suficiente para la imagen. El intervalo de valores válidos depende del modelo de cámara. El valor de esta propiedad es un número entero. | Entrada numérica
Gain (Ganancia) | Define la ganancia en la etapa de amplificación que precede a la conversión analógico-digital. El intervalo de valores válidos depende del modelo de cámara. El valor de esta propiedad es un número entero. | Entrada numérica
Number of Rows (Número de filas) | Define el número de filas del sensor de imagen que se transferirán a la memoria del dispositivo. Se utiliza para crear capturas parciales de imagen en las que solo se utiliza un número determinado de filas de imagen para crear la imagen de salida. El intervalo de valores válidos depende del modelo de cámara y su resolución. El valor de esta propiedad es un número entero. | Entrada numérica
Offset (Desplazamiento) | Define la intensidad de corriente continua (DC) que se añade a o se sustrae de la señal analógica del dispositivo antes de realizarse la conversión analógico-digital. El Offset afecta al brillo y a la obscuridad de la imagen mientras se mantiene la gama dinámica en la imagen. El intervalo de valores válidos depende del modelo de cámara y su resolución. El valor de esta propiedad es un número entero. | Entrada numérica
Orientación | Define la orientación de la imagen. 0 = Normal (por defecto) 1 = Reflejada horizontalmente 2 = Volteada verticalmente 3 = Girada en 180 grados Los valores disponibles de esta propiedad dependen del modelo de cámara. | Cuadro de selección
Job Camera Model (Modelo de cámara de la tarea) | Visualiza el nombre del dispositivo definido en la tarea. | Cuadro de texto
Start Row (Fila inicial) | Define la primera fila a transferir desde el sensor de imagen a la memoria del dispositivo. El intervalo de valores válidos depende del modelo de cámara. El valor de esta propiedad es un número entero. | Entrada numérica
Trigger Debounce (Tiempo de espera de disparador) | Define el periodo de tiempo (0-65,535 milisegundos; por defecto = 0,5) durante el cual la señal de entrada de disparo ha de permanecer activa para que sea reconocida como válida, cuando el ajuste seleccionado para la propiedad Modo de disparador es Cámara. Este ajuste retrasará en la cantidad de tiempo especificada la aceptación de validez de una la señal de disparo. Por ejemplo, si el valor se establece en 1,0 milisegundos, la señal directa del disparador al dispositivo debe estar activa durante por lo menos 1,0 milisegundos para que se active una captura. El valor de esta propiedad es un número entero. | Entrada numérica
Trigger Mode (Modo de disparador) | Define cómo se activará el dispositivo para que capture una imagen (Cámara, Interno, Protocolo de fábrica, EntradaDiscreta0-4; por defecto = Interno). | Cuadro de texto