# Comandos del modo nativo

## Comandos básicos del modo nativo

- Load File: (LF) Carga la tarea especificada desde la memoria flash del sistema de visión In-Sight, convirtiéndola en la tarea activa. Para más información, consulte Load File.
- Read File: (RF) Lee una tarea desde la memoria flash del sistema de visión. Para más información, consulte Read File.
- Write File: (WF) Envía una tarea a la memoria flash del sistema de visión. Para más información, consulte Write File.
- Delete File: (DF) Elimina la tarea o el archivo de datos de celdas (.cxd) especificados de la memoria flash del sistema de visión. Para más información, consulte Delete File.
- Get File: (GF) Devuelve el nombre del archivo de la tarea activa en el sistema de visión. Para más información, consulte Get File.

- Store File: (TF) Guarda la tarea actual en la memoria flash con el nombre de archivo que se ha especificado. Para más información, consulte Store File.

- Set Job: (SJ) Carga una tarea desde una de las ranuras de tarea que presenta la memoria flash del sistema de visión, convirtiéndola en la tarea activa. Para más información, consulte Set Job.

- Store Job: (TJ) Guarda la tarea actual en la memoria flash con el número de identificación de tarea especificado. Para más información, consulte Store Job

- Read Job: (RJ) Devuelve, en formato hex-ASCII, el contenido de una tarea leído desde la memoria flash junto con el número de identificación de la tarea que se ha especificado. Para más información, véase Read Job.

- Write Job: (WJ) Escribe un bloque, en formato hex-ASCII, en un archivo de tarea de la memoria flash, con el número de identificación de la tarea que se ha especificado. Para obtener más información, consulte Write Job.

- Delete Job: (DJ) Elimina una tarea con el número de identificación de tarea especificado de la memoria flash. Para obtener más información, consulte Delete Job.

- Get Job: (GJ) Obtiene el número de identificación de la tarea cargada actualmente. Para más información, consulte Get Job.

- Read BMP: (RB) Devuelve, en hex-ASCII, la imagen actual capturada en formato BMP. Para más información, consulte Read BMP.

- Get Value: (GV) Devuelve el valor en una celda o etiqueta simbólica especificadas. Para más información, consulte Get Value.
- Set Integer: (SI) Establece un valor entero en una celda o etiqueta simbólica especificadas. Para más información, consulte Set Integer.
- Set Float: (SF) Establece un valor en punto flotante en una celda o etiqueta simbólica especificadas. Para más información, consulte Set Float.
- Set Region: (SR) Establece los valores de una celda o etiqueta simbólica de EditRegion. Para más información, consulte Set Region.
- Set String: (SS) Establece un valor de cadena en una celda o etiqueta simbólica especificadas. Para más información, consulte Set String.

- Get Info: (GI) Devuelve información sobre el sistema de visión (serie/mac/versión/etc.). Para más información, consulte Get Info.

- Set Online: (SO) Pone el sistema de visión en línea o fuera de línea. Para más información, consulte Set Online.
- Get Online: (GO) Devuelve el estado de conexión (en línea o sin conexión) del sistema de visión. Para más información, consulte Get Online.
- Set Event: (SE) Activa el evento especificado. Para más información, consulte Set Event.
- Set Event and Wait: (SW) Activa el evento especificado y espera a que se termine de ejecutar el comando para devolver seguidamente una respuesta. Para más información, consulte Set Event and Wait.

- Reset (Reboot): (RT) Para más información, consulte Reset (Reboot).

- Get FileList: Devuelve la lista de archivos en el dispositivo. Por defecto, se enumeran únicamente los archivos de la carpeta /pubfs y no los subdirectorios. Nuevo argumento opcional para subdirectorio en lista. Para más información, consulte Get FileList.

- Send Manual Trigger to all Cameras: (MT) Para más información, consulte Send Manual Trigger.

- Put Live: Para obtener más información, consulte Put Live