# Brightness

La herramienta Brightness (Brillo) permite determinar si una característica está presente o no a partir del valor medio en escala de grises (es decir, el brillo) de los píxeles en una región definida.

La herramienta Brightness resulta útil cuando la característica de una pieza buena es mucho más oscura o luminosa que la característica de una pieza mala. El aumento o disminución del nivel de brillo de una característica son un buen indicador de la presencia o ausencia de una pieza. Por ejemplo, se puede verificar rápidamente la presencia o ausencia de un tapón de color claro de una botella por medio de una medición del brillo en la región.

Para añadir la herramienta Brightness a una tarea:

1. Abra la paleta de herramientas de Inspección, expanda el grupo de herramientas Presencia/Ausencia y seleccione la herramienta Brightness.

2. En el cuadro de diálogo, defina la región cambiando el tamaño y la posición del recuadro en la pantalla de visualización de capturas. Puede cambiar la forma del recuadro de búsqueda mediante el menú desplegable Search Shape (Forma para búsqueda) situado a la derecha. Las formas disponibles son Rectángulo, Círculo, Anillo y Polígono.

3. Se puede añadir también una subregión a la región del modelo a fin de enmascarar características irrelevantes o confusas, para lo que se hace clic con el botón derecho sobre la pantalla de visualización de capturas y se selecciona Add Subregion > Shape (Agregar subregión > Forma) en el menú desplegable que aparece tras dicho clic. Por defecto, la subregión se añade a la región del modelo, pero se puede modificar el ajuste para que actúe como una máscara de sustracción. Para ello, debe hacerse clic con el botón derecho sobre la pantalla de capturas y seleccionar Subregion Operation > Subtract (Efecto de la subregión > Sustracción) en el menú desplegable.

4. Haga clic en OK (Aceptar).

Para ajustar los límites del intervalo:

Conmute el conmutador Normal/Invertido para cambiar la forma en que se genera el resultado de la herramienta. Si se establece en Normal, la herramienta proporcionará un resultado de pase cuando el valor de brillo está comprendido entre los valores mínimo y máximo especificados. Si se establece en Invertido, la herramienta proporcionará un resultado de pase cuando el valor de brillo está fuera del intervalo definido por los valores mínimo y máximo especificados.

Para ajustar el intervalo válido, modifique los valores Mínimo y Máximo en escala de grises utilizando los controles deslizantes o entrando los valores numéricos correspondientes en los recuadros situados bajo los controles deslizantes. Como ayuda para determinar los valores óptimos en escala de grises, puede pasar el cursor por encima de un píxel en la pantalla de visualización de capturas para ver el valor aproximado de gris de ese píxel en la esquina inferior derecha de la pantalla de visualización de capturas. Se visualizan entre paréntesis las coordenadas del píxel y tras el signo = el valor en escala de grises del píxel.

Haga clic sobre Set Min/Max (Establecer Mín./Máx.) para utilizar los valores mínimo y máximo en escala de grises que se han calculado automáticamente. Los valores mínimo y máximo calculados automáticamente son, respectivamente, un 10% inferior y superior al valor medio en escala de grises de la región definida al añadir la herramienta o hacer clic sobre el botón Establecer Mín./Máx.