# Tiempos de conexión cíclica de SLMP admitidos

SLMP admite los siguientes tiempos de conexión cíclica (o intervalos de encuesta) y cantidades de datos a enviar a través de una conexión cíclica:

- Los tiempos de ciclo de las conexiones cíclicas puede ser de 5 - 30000 ms.
- El tamaño de los datos de usuario y resultados de inspección en una conexión cíclica depende del tipo de PLC/MC utilizado:
  - Si se trata de la serie iQ-Q de Mitsubishi: hasta 960 palabras (15360 bits) o 3584 bits para dispositivos de bits.
  - Si se trata de la serie FX de Mitsubishi: hasta 64 palabras (1024 bits) o 256 bits para dispositivos de bits.