# Etiquetas OPC

Una etiqueta OPC es un nombre simbólico que puede aplicarse a la celda de la hoja de cálculo de un sistema de visión In-Sight compatible. Esta etiqueta es visible para los clientes OPC UA, por lo que pueden acceder a los datos de celda del In-Sight Easy Builder. En el contexto de la implementación de OPC UA en el In-Sight, se utilizan dos tipos de etiquetas OPC: Etiquetas de tarea y etiquetas de sistema.

Nota: Puede crear como máximo 250 etiquetas OPC.
Nota: La OPC/UA no admite el Trigger Industrial Ethernet para activar el sistema de visión. Asegúrese de utilizar el Software Trigger cuando active la captura a través de OPC/UA utilizando el método TriggerManualAcquisition.

Una etiqueta OPC puede representar los siguientes tipos de datos:

- Boolean: Se utiliza para representar etiquetas que solo contienen valores booleanos.
- Floating point: Se utiliza para representar etiquetas que solo contienen valores en punto flotante.
- Integer: Se utiliza para representar etiquetas que solo contienen valores enteros.

- Text string: Se utiliza para representar etiquetas que solo contienen valores de cadena de texto.

  Nota:
  - Las cadenas de texto admiten como máximo 256 caracteres.
  - Las cadenas de texto se envían al cliente OPC en la representación de texto de Unicode.

Las etiquetas OPC pueden tener el nivel de acceso de lectura. La capacidad de los clientes OPC UA para leer o escribir datos en un archivo de tarea de In-Sight depende del nivel de acceso que tiene el tag OPC. Tener un nivel de acceso de lectura significa que solo pueden recuperarse valores de las etiquetas desde el cliente OPC UA.