# Delete Job

Elimina la tarea de la ranura especificada de la memoria flash del sistema de visión In-Sight.

Nota:

- El sistema de visión In-Sight debe estar sin conexión.
- Este comando funciona únicamente con una tarea guardada en la memoria flash del sistema de visión In-Sight. Si la tarea está almacenada en el Job Server que se tiene configurado o en la tarjeta SD instalada en el sistema de visión In-Sight, entonces este comando no será efectivo.

## Entradas de Delete Job

Sintaxis: DJ[ID]

Parámetro | Descripción
--- | ---
ID | El número de identificación de la tarea (0 a 999).

## Salidas de Delete Job

Devuelve un código de estado. Los códigos de estado son:

Códigos de estado | Descripción
--- | ---
1 | El comando se ha ejecutado correctamente.
0 | Comando no reconocido.
-1 | El número de identificación de la tarea está fuera del intervalo permitido (0 a 999).
-2 | No se ha podido eliminar la tarea, el sensor está en línea o la ranura de la tarea está vacía, por lo que no se pudo ejecutar el comando.
-6 | El usuario no dispone de acceso total para ejecutar el comando.

## Ejemplo con Delete Job

Para eliminar la tarea "Test.job" de la ranura 0 del sistema de visión In-Sight, emita el siguiente comando: DJ00Test.job

El sistema de visión In-Sight responde en la línea siguiente con el código de estado 1 para indicar que se ha eliminado correctamente la tarea.