# Set Online

Pone el sensor In-Sight en los modos En línea o Sin conexión. Para más información, consulte Estados en línea y sin conexión.

Nota:

- Este comando no puede poner el sensor In-Sight en el modo En línea (Online) si se ha puesto previamente el sensor fuera de línea (Offline), o bien de forma manual mediante la interfaz de usuario de In-Sight Explorer, o bien mediante una señal de entrada discreta.
- La aplicación In-Sight Explorer enviará comandos de puesta en línea a los sensores In-Sight para que realicen funciones administrativas como copias de seguridad o restauraciones.

## Entradas de Set Online

Sintaxis: SO[Entero]

Parámetro | Descripción
--- | ---
Entero | 0 = Pone el sensor In-Sight fuera de línea. 1 = Pone el sensor In-Sight en línea.

## Salidas de Set Online

Devuelve un código de estado. Los códigos de estado son:

Códigos de estado | Descripción
--- | ---
1 | El comando se ha ejecutado correctamente.
0 | Comando no reconocido.
-1 | El valor dado para Entero está fuera del intervalo de valores válidos o no es un entero válido.
-2 | No se ha podido ejecutar el comando.
-5 | El indicador de comunicaciones indica que el comando se ha ejecutado correctamente pero el sensor no se ha puesto de hecho en línea porque se había puesto previamente fuera de línea a través de una señal E/S discreta o manualmente mediante la interfaz de usuario de In-Sight Explorer.
-6 | El usuario no dispone de acceso total para ejecutar el comando.

## Ejemplo: Poner el sensor In-Sight en el modo En línea

Para poner el sensor In-Sight en línea, emita el siguiente comando: SO1

El sensor In-Sight responde con el código de estado 1 para indicar que el sensor se ha puesto correctamente en el modo En línea.

## Ejemplo: Poner el sensor In-Sight en el modo Sin conexión

Para poner el sensor In-Sight en el modo Sin conexión, emita el siguiente comando: SO0

El sensor In-Sight responde con el código de estado 1 para indicar que el sensor se ha puesto correctamente en el modo Sin conexión.