# Bits del bloque de estado

El bloque de bits Estado se utiliza para indicar el estado actual del sistema de visión. El escáner SLMP lo actualiza cada vez que se inicia el protocolo y siempre que haya un nuevo estado. El bloque de bits de estado comprende 112 bits de los cuales algunos están reservados.

La siguiente tabla presenta un resumen sobre el uso y reservas de los bits del bloque de estado.

Nota: Para una descripción detallada de las señales, consulte el tema Señales de comunicaciones industriales.

Byte | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
0 | En línea | Razón por estar Sin conexión | Razón por estar Sin conexión | Error de captura | Reservado | Confirmación del disparo | Disparador listo
1 | Error | Error de comando | Comando completado | Comando ejecutándose | Resultados válidos | Saturación del búfer de resultados | Inspección terminada | Reservado
2 | Reservado | Pase de tarea | Exposición completada | Reservado | Confirmación de comando de cadena | Confirmación de conjunto de datos de usuario
3 | Confirmación de evento externo 7 | Confirmación de evento externo 6 | Confirmación de evento externo 5 | Confirmación de evento externo 4 | Confirmación de evento externo 3 | Confirmación de evento externo 2 | Confirmación de evento externo 1 | Confirmación de evento externo 0