# Configuración del PLC EtherNet/IP

El sistema de visión In-Sight admite EtherNet/IP, un protocolo a nivel de aplicación implementado sobre las capas de Ethernet TCP/IP y UDP/IP. Comparte su modelo de objetos con ControlNet y DeviceNet a través del protocolo industrial común (CIP).

EtherNet/IP proporciona una amplia gama de opciones de mensajería y servicios para la transferencia de datos y E/S en la red Ethernet. Todos los dispositivos de una red EtherNet/IP presentan sus datos a la red como una serie de valores de datos llamados atributos. Los atributos pueden agruparse con otros valores de datos asociados en unos conjuntos denominados ensamblados.

Realice los siguientes pasos para activar el EtherNet/IP:

1. Inicie el In-Sight Vision Suite. Seleccione el sistema de visión que desee configurar en el panel de dispositivos (1) y, a continuación, haga clic sobre el botón Ethernet industrial de la pestaña Utilidades (2).

   Aparecerá seguidamente el cuadro de diálogo Configuración de Ethernet industrial.

   Sugerencia:
   - Si ya está conectado al sistema de visión y tiene activado el adaptador, haga clic sobre el botón (Inicio) situado en la esquina superior izquierda de la ventana de la aplicación a fin de pasar a la interfaz del In-Sight Vision Suite. Seleccione ahora el sistema de visión que desea configurar y abra el cuadro de diálogo Configuración de red como se describió anteriormente.
   - No se puede configurar un sistema de visión con el que uno ya está conectado (o sea, para el que ya se tiene abierta la ventana del adaptador). Las utilidades disponibles (incluida la de Configuración de red) están únicamente habilitadas si no se está conectado al dispositivo en cuestión.

2. En el menú desplegable, seleccione Ethernet/IP como protocolo a utilizar. Haga clic sobre OK (Aceptar) para que se aplique la opción seleccionada.

   Sugerencia: Si al seleccionar esta opción de configuración hace un cambio de protocolo (por ejemplo, cambia de PROFINET a Ethernet/IP), puede aparecer un mensaje que le indique que reinicie el sistema de visión.

3. Instale el archivo de hojas de datos electrónicas (EDS, por sus siglas in inglés) para el sistema de visión, que se ha instalado junto con el software de In-Sight. Para instrucciones detalladas, consulte el tema Instalar los archivos EDS.

4. Instale la aplicación RSLogix5000 o Studio5000 en el mismo PC en el que se ejecuta el software de In-Sight.

5. Configure el software de Rockwell para que reconozca el sistema de visión In-Sight. Para más información al respecto, consulte el tema Establecer la conexión utilizando el perfil generado en la EDS.

6. Consulte el tema Obtener datos de un sistema de visión In-Sight para más información sobre cómo transferir datos de un sistema de visión In-Sight a un PLC ControLogix.
7. Consulte el tema Enviar datos a un sistema de visión In-Sight para más información sobre cómo transferir datos desde un PLC ControLogix al In-Sight sistema de visión.