# Configurar el hardware del PLC

Para configurar el hardware del PLC mediante el SIMATIC Manager, siga los siguientes pasos:

1. Inicie el SIMATIC Manager y cree una nueva tarea.

2. Agregue una nueva Estación SIMATIC 300 a la tarea. Para ello, haga clic con el botón derecho sobre la lista de tareas que se encuentra en el panel izquierdo de la interfaz de usuario y seleccione la opción Insertar nuevo objeto => Estación SIMATIC 300.

3. Abra el menú de configuración de hardware (Config HW) haciendo clic sobre la estación SIMATIC 300 recién añadida y luego doble clic sobre Hardware en el panel derecho de la interfaz de usuario.

4. Arrastre un control deslizante (Rail) desde el catálogo situado en la parte derecha de la interfaz de usuario hacia Config HW para soltarlo allí. El control deslizante se encuentra en el menú SIMATIC 300 => RACK 300 => Rail.

5. Arrastre el tipo de CPU correcto desde el Catálogo hacia dicho Rail y suéltelo. En este ejemplo, se utiliza la siguiente CPU:

   SIMATIC 300 => CPU-300 => CPU 315-2 PN/DP => 6ES7 315-2EH13-0AB0 => V2.6

6. Establezca la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace para la CPU y, a continuación, agregue una subred a la red haciendo clic sobre el botón Nuevo del cuadro de diálogo.

Nota:

Se puede acceder a estos ajustes y modificarlos posteriormente haciendo clic con el botón derecho sobre PN-IO, seleccionando seguidamente la opción Propiedades del objeto y haciendo luego clic sobre el botón Propiedades.