# Reset (Reboot)

Reinicia el sistema de visión In-Sight. Este comando tiene un efecto similar al de interrumpir y volver a conectar la alimentación al sistema.

## Entradas de Reset (Reboot)

Sintaxis: RT

## Salidas de Reset (Reboot)

Devuelve un código de estado seguido de un terminador de línea seguido, a su vez, de líneas de datos de configuración. El único código de estado devuelto es:

Códigos de estado | Descripción
--- | ---
-6 | El usuario no tiene el permiso de acceso total para ejecutar el comando.

## Ejemplo con Reset System

Para reiniciar el sistema de visión In-Sight, emita el siguiente comando: RT

El sistema de visión In-Sight se ha reiniciado correctamente y la función no devuelve ningún código de estado.