# Comprobar la aplicación

Una vez configurada la tarea, los bits de Online Enabled (Habilitado En línea) y Online Enable Comm (Comunicación en línea habilitada) deben estar en VERDADERO, en el TIA Portal, mientras se ejecuta la tarea en el sistema de visión In-Sight.

Para activar el sistema de visión, realice los siguientes pasos:

1. Active el bit de Trigger Enable (Habilitar disparador). Para ello, ponga este bit a VERDADERO en la columna Modify value (Modificar valor) y, a continuación, haga clic sobre la opción Modify all selected values once and now (Modificar una vez y ahora todos los valores seleccionados). El bit de Trigger Ready (Listo para disparo) debería pasar entonces a VERDADERO para indicar que la cámara está lista para la señal de activación.

2. Active la cámara entrando un flanco ascendente en Trigger (Activar). «Rising edge» (Flanco ascendente) significa que se pone primero el bit a VERDADERO [poniéndolo a VERDADERO en la fila Modify value (Modificar valor) y haciendo clic sobre el icono Modify all selected values once and now (Modificar una vez y ahora todos los valores seleccionados)] y, a continuación, se vuelve a ponerlo a FALSO.

   Cuando el bit se pone a VERDADERO, los bits Trigger Ack y Exposure Complete deberían cambiar también a VERDADERO para indicar que se ha realizado el disparo. El valor de Acquisition ID (ID de capturas) se incrementa en una unidad cada vez que se activa la cámara.

   De forma análoga, cuando el bit de Trigger vuelve a FALSO, el bit Trigger Ack vuelve también a FALSO.

3. Consulte la PáginaWeb de la tarea en el In-Sight Easy Builder. Debería aparecer allí la imagen recién capturada.