# Comprobar la configuración de la comunicación PROFINET

Una vez establecida la configuración, compruebe la comunicación PROFINET de la siguiente manera:

1. Haga clic sobre el menú de Estación en la ventana Config. HW y seleccione el menú de Abrir EN LÍNEA. Si hubiera algún problema con la comunicación, entonces podrá ver un signo de tachado en rojo en la esquina superior izquierda del símbolo de sistema de visión.

2. En caso de cualquier error, compruebe la conexión física y el nombre del dispositivo asignado. Para ello, compruebe el ajuste PLC => Ethernet => Verificar nombre del dispositivo. En caso de error, se podrá ver una cruz roja en la columna de Estado. En tal caso, haga clic sobre el botón Asignar nombre, seleccione el dispositivo correcto en la lista y, a continuación, haga clic sobre Asignar nombre.

3. Si todo está correcto, se podrá ver una signo verde en la columna de Estado en lugar de una cruz roja.

Nota:

Si se ha asignado un nuevo nombre al sistema de visión In-Sight, entonces se habrá sobrescrito el nombre original en el sistema de visión. En tal caso, se detiene la CPU de Siemens. Para reiniciar la CPU de Siemens desde la ventana de Config. HW, haga clic con el botón derecho sobre la CPU, seleccione la opción Modo de funcionamiento y, a continuación, haga clic sobre el botón Reinicio en caliente. Esto debería establecer la comunicación PROFINET entre el PLC y el sistema de visión.