# Ensamblado de entrada EtherNet/IP - Instancia 14

Nota: Para una descripción detallada de las señales, consulte Señales de comunicaciones industriales.

Instancia | Byte | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
14 | 0 | En línea | En pausa | Reservado | Error de adquisición | Reservado | Confirmación de disparador | Listo para disparo
1 | Error | El comando ha fallado | Comando completado | Comando ejecutándose | Resultados válidos | Saturación del búfer de resultados | Inspección terminada | Sistema preparado
2 | Reservado | Resultados aprobados | Exposición completada | Reservado | Confirmación de conjunto de datos de usuario
3 | Confirmación de evento externo 7 | Confirmación de evento externo 6 | Confirmación de evento externo 5 | Confirmación de evento externo 4 | Confirmación de evento externo 3 | Confirmación de evento externo 2 | Confirmación de evento externo 1 | Confirmación de evento externo 0
4 .. 5 | ID de error (entero de 16 bits)
6 .. 7 | Código de resultado del comando (entero de 16 bits)
8 .. 9 | Reservado (entero de 16 bits)
10 .. 11 | ID de captura (entero de 16 bits)
12 .. 13 | ID de inspección (entero de 16 bits)
14.. 15 | Código de resultado de la inspección (entero de 16 bits)
16 .. 499 | Resultados de la inspección 0 - 483