# Pausar estando en línea

Poner el sistema de visión en pausa mientras se está en línea resulta útil cuando se desea realizar cambios en las funciones de In-Sight o Vision Tools o ajustar las propiedades de captura del sistema de visión sin desconectar el sistema de visión.

Dispone de diferentes métodos para poner el sistema de visión en el modo pausa mientras está en línea.

- Desde una PáginaWeb, puede añadir un Elemento de control de Status en línea/pausa en la PáginaWeb que permite alternar entre los modos en línea y en pausa desde una HMI basada en web. Además, también puede arrastrar y soltar las etiquetas $System.OnlineEnableComm, $System.OnlineEnabled y $System.OnlineEnableDiscrete para controlar el estado del sistema.

- Desde un PLC, puede monitorizar los bits en línea y los bits en pausa a través de los protocolos de comunicación EtherNet/IP o PROFINET. La siguiente tabla resume las relaciones entre el modo, el estado de la etiqueta $System.OnlineEnabled y el estado de los bits del protocolo de comunicación:

  Estados EnLínea/SinConexión | Estado de la etiqueta $System.OnlineEnabled | Bit de estado en línea del PLC | Bit de estado en pausa del PLC
  --- | --- | --- | ---
  En línea | Verdadero | Verdadero | Falso
  En línea | Falso | Falso | Verdadero
  Sin conexión | N/D | Falso | Falso

- Desde una línea de entrada discreta, se puede alternar entre los estados en línea y son conexión del sistema de visión.

Nota:

Si el adaptador In-Sight ViDi sigue estando visible mientras se está en línea y se pasa al modo pausa, entonces al pasar el ratón por encima del indicador de estado situado en la esquina inferior derecha se visualizará el estado del .