# Store Job

Guarda la tarea actual en la ranura especificada en la memoria flash de In-Sight sistema de visión.

Nota:

- Si marca la casilla Permitir guardar trabajos en línea, los usuarios con acceso total o protegido tienen permiso para guardar trabajos mientras están en línea. Si desmarca la casilla Permitir guardar trabajos en línea, el sistema de visión debe estar fuera de línea para poder guardar trabajos.

- Este comando funciona únicamente con una tarea guardada en la memoria flash del sistema de visión In-Sight. Si la tarea está almacenada en el Job Server que se tiene configurado o en la tarjeta SD instalada en el sistema de visión In-Sight, entonces este comando no será efectivo.
- Para utilizar la característica ID de tarea, hay que guardar la tarea con un prefijo numérico comprendido en el intervalo de 0 a 999.

## Entradas de Store Job

Sintaxis: TJ[ID][Nombre]

Parámetro | Descripción
--- | ---
ID | El número de identificación de la tarea (0 a 999).
Nombre | El nombre de la tarea. El comando se ejecutará con o sin la extensión de archivo .JOBX.

## Salidas de Store Job

Devuelve un código de estado seguido de un terminador de línea. Los códigos de estado son:

Códigos de estado | Descripción
--- | ---
1 | El comando se ha ejecutado correctamente.
0 | Comando no reconocido.
-1 | El número de identificación de la tarea no es válido o no es un número entero.
-2 | El sensor está en línea, por lo que no se ha podido ejecutar el comando.
-6 | El usuario no dispone de acceso total para ejecutar el comando.

## Ejemplo con Store Job

Para dar a la tarea actual el nombre "Prueba" y guardarla en la ranura 0 del sensor In-Sight, el usuario emite el siguiente comando: TJ00Test.jobx

El sensor In-Sight responde con 1 para indicar que se ha guardado correctamente la tarea actual.