# Etiquetas de tarea y etiquetas de sistema para OPC UA

Las etiquetas de tarea son etiquetas configurables por el usuario que representan un valor almacenado en el archivo de tarea In-Sight que puede exponerse a los clientes OPC UA. Las etiquetas de tarea se guardan en el archivo de tarea.

Las etiquetas de sistema son etiquetas predeterminadas que están siempre disponibles en cualquier sistema de visión. Los sistemas de visión son compatibles con el servidor OPC UA y usted puede agregarlos a su configuración. El archivo de tarea no almacena etiquetas de sistema.

Etiqueta de sistema | Accesibilidad | Tipo de datos | Descripción
--- | --- | --- | ---
AcquisitionCount | Sólo lectura | Entero | Devuelve el número de capturas desde que se puso en marcha el sistema de visión.
DiscreteOnline | Sólo lectura | Booleano | Devuelve Falso si se pone a nivel bajo (0) una línea de entrada discreta (configurada como de tipo En línea/Sin conexión). En caso contrario, devuelve Verdadero.
GuiOnline | Sólo lectura | Booleano | Devuelve Verdadero si la ViDi interfaz gráfica de usuario está configurada en modo En línea (Menú del sensor > En línea).
JobName | Sólo lectura | Cadena | Devuelve el nombre de la tarea activa que se ha cargado en el sistema de visión, si el usuario ha guardado antes la tarea activa.
LiveMode | Lectura/Escritura | Booleano | Lectura: Devuelve Verdadero si el sistema está en modo Live Video. En caso contrario, devuelve Falso. Escritura: Al escribir cualquier valor distinto de cero en la etiqueta LiveMode, el sistema de visión pasa al modo de vídeo en tiempo real. Si se escribe un cero en la etiqueta LiveMode, se sale del modo de vídeo en tiempo real. Nota: Si tiene abierta la vista de tarea de un sistema de visión en ViDi tras haber escrito un valor Verdadero en la etiqueta LiveMode, el ViDi no mostrará la imagen en tiempo real y no se indicará el modo Live Video en la barra de estado de la vista de tarea.
NativeOnline | Lectura/Escritura | Booleano | Lectura: Devuelve Falso si se ha emitido al sistema de visión el comando de modo nativo "SO0" para puesta en línea. En caso contrario, devuelve Verdadero. Escritura: Si se escribe un valor distinto de cero en la etiqueta NativeOnline, el sistema de visión In-Sight se desconecta a través del modo nativo (lo que equivale a emitir el comando de modo nativo "SO0"). Si se escribe un cero en la etiqueta NativeOnline, el sistema de visión podrá ponerse en línea (lo que equivale a emitir el comando de modo nativo "SO1").
En línea | Sólo lectura | Booleano | Devuelve el 'AND' lógico de lo siguiente: (DiscreteOnline AND NativeOnline AND GuiOnline).
DiscreteOnline | Sólo lectura | Booleano | Cuando una de las entradas de la cámara está "En línea", la etiqueta DiscreteOnline visualiza su valor. La señal contribuye al estado en línea/en pausa (más información en la sección En línea y Sin conexión).
GuiOnline (HMI) | Sólo lectura | Booleano | Indica si el sistema se ha puesto en pausa desde el control de la HMI.