# Códigos de identificación de errores

Esta tabla recoge los códigos de identificación de errores.

Bit | Código de ID | Descripción
--- | --- | ---
0x 0 0 0 0 | Ningún error | No se ha producido ningún error.
0x 0 1 0 0 | Activación de disparador estando este deshabilitado | Se produce cuando se activa el bit de disparo mientras se está desactivando el bit de habilitar disparador y el parámetro Trigger [Disparador] de la función AcquireImage [CapturarImagen] está configurado como Externo, Red o Ethernet Industrial.
0x 0 1 0 1 | Activación de disparador estando sin conexión | Se produce cuando se activa el bit de disparo mientras el sistema de visión está fuera de línea.
0x 0 4 0 0 | Error porque ya se está ejecutando | Se produce cuando se activa el bit de ejecución de comando mientras el bit de ejecución está aún en alto.
0x 0 4 0 1 | Carga de tarea solicitada estando en línea | Se produce cuando se emite un comando de carga de tarea mientras el sistema de visión está en línea.
0x 0 4 0 2 | No hay ninguna solicitud de carga de tarea en la cámara | Se produce cuando la ID de tarea enviada mediante el campo Comando no consta como prefijo de ninguna tarea en el sistema de archivos de la cámara. Por ejemplo, cuando se envía el comando = 123 y en la cámara no hay ninguna tarea 123xxxxx.job.