# Bits del bloque de control

El bloque de bits de control define todas las posibles señales de tipo bit que se utilizan para las acciones que puede iniciar el PLC/MC. Este bloque de control es de 80 bits y es leído por el escáner SLMP para obtener los datos sobre los cambios de estado de los bits que se realizan con la frecuencia definida por el usuario mediante ajuste del Intervalo de consulta (ms), propiedad que se encuentra en la pestaña Ajustes de la ventana de configuración de Ethernet industrial que presenta el In-Sight Vision Suite. Algunos de los bits están reservados.

La siguiente tabla ofrece un resumen sobre el uso y reservas de los bits del bloque de control.

Nota: Para una descripción detallada de las señales, consulte el tema Señales de comunicaciones industriales.

Byte | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0 | Establecer Sin conexión | Reservado | Ejecutar comando | Confirmar resultados de la inspección | Habilitar resultados del búfer | Disparador | Habilitar disparador
1 | Reservado
2 | Reservado | Borrar exposición completada | Borrar error | Iniciar comando de cadena | Conjunto de datos de usuario
3 | Evento externo 7 | Evento externo 6 | Evento externo 5 | Evento externo 4 | Evento externo 3 | Evento externo 2 | Evento externo 1 | Evento externo 0