# Imagen

El paso de la aplicación Imagen del Easy Builder permite definir el origen de la imagen y optimizar la iluminación del dispositivo.

# Configurar Imagen

Sección | Herramienta | Acción
--- | --- | ---
Source (Origen) | Cámara | Para crear una tarea que se basa en la alimentación directa de datos desde el In-Sight Vision system, seleccione en Origen la opción Cámara.
Carpeta de imágenes | Para crear una tarea basada en un conjunto de imágenes almacenadas en el disco duro, haga clic sobre la opción Carpeta de imágenes de Origen.
Lightning (Iluminación) | Optimizar | Para un ajuste automático de la exposición en función de las condiciones de luz actuales, haga clic sobre Optimizar. No hay ningún ajuste de exposición predeterminado.
Exposición (ms) | Para aumentar o disminuir la intensidad lumínica, utilice el control deslizante de Exposición o establezca un valor en el campo situado debajo del control deslizante.
Color de luz | Para definir el color de la iluminación, seleccione un color (BLANCO, ROJO, VERDE, AZUL) en el menú desplegable de Color de luz. Nota: La herramienta de color de luz solo está disponible si hay una miniantorcha conectada al sistema de visión.
Focus (Enfoque) | Optimizar | Para enfocar automáticamente el objetivo en función de las condiciones de luz actuales, haga clic sobre Optimizar. No hay ningún ajuste de enfoque predeterminado.
Posición de enfoque | Para definir la distancia de enfoque, utilice el control deslizante Posición de enfoque o establezca un valor en el campo situado debajo del control deslizante.

## Ajustes avanzados de captura

Los ajustes avanzados de captura permiten ajustar los valores de configuración para la siguiente captura de imágenes. Para ver los ajustes avanzados de captura, haga clic sobre el botón de rueda dentada situado en la parte derecha del panel de configuración de Imagen. Los ajustes avanzados de captura sólo están disponibles en el modo Cámara.

Una vez se visualice el modo de ajustes avanzados de captura en la parte derecha de la pantalla, se podrá encontrar la barra de acciones en la parte superior del panel de Imagen.

Iconos | Acción
--- | ---
| Para deshacer la última acción, haga clic sobre Deshacer.
| Para rehacer la última acción, haga clic sobre Rehacer.
| Para restablecer la configuración a los valores de propiedades que tenía el dispositivo cuando se conectó por primera vez, haga clic sobre Restablecer configuración.
| Para restablecer la configuración de captura a los valores predeterminados, haga clic sobre Restablecer captura.
| Para desactivar la visibilidad de los ajustes que no se utilizan actualmente, haga clic sobre Mostrar/Ocultar ajustes sin efecto.
| Para establecer cámara como origen de las imágenes, haga clic sobre Modo cámara.
| Para establecer carpeta de imágenes como origen de las imágenes, haga clic sobre Modo carpeta de imágenes.

Para ajustar también los valores de configuración de disparo, formación de imágenes y calibración, utilice las herramientas contenidas en «Ajustes de captura para tarea actual».

Sección | Herramienta | Función | Valores
--- | --- | --- | ---
Trigger (Disparador) | Tipo de disparo | Define el tipo de señal de disparo que inicia la captura de una imagen. | Simple
Auto
Intervalo entre disparos (ms) (Aparece en el modo de autodisparo) | Define el tiempo entre capturas, expresado en milisegundos, cuando el tipo de disparo seleccionado es el de disparo a intervalos. | [0,10000]
Debounce (Tiempo de espera antirrebote, en ms) (Aparece en el modo de disparo único) | Define el tiempo en milisegundos que debe mantenerse la señal de activación de la cámara para que se desencadene una captura de imagen. | [0,65.535]
Delay (Retardo, en ms) (Aparece en el modo de disparo único) | Define el retardo entre el momento en que se recibe la señal de activación de captura de imagen y el momento en que el sistema de visión empieza a capturar la imagen. | [0,10000]
General | Exposición (ms) | Define el tiempo de exposición. Cuando el sistema de visión recibe la señal de activación de captura de imagen, se integra la luz en la matriz de sensores de imagen durante el tiempo especificado. | [0,1000]
Gain (Ganancia) | Define la ganancia en la etapa de amplificación que precede a la conversión analógico-digital. | [0,255]
Exposición automática | Un botón para el ajuste automático de la exposición según las condiciones de luz actuales. |
Iluminación | Modo | Define los dispositivos de iluminación. | Iluminación integrada
Deshabilitada
Intensidad | Especifica la intensidad de los bancos de LED mediante un valor porcentual. | [0,100]
Bancos activados | Marque o desmarque las casillas de los bancos en el gráfico para activar o desactivar cada grupo. Nota: El gráfico de bancos puede variar en función del hardware de iluminación conectado al sistema de visión. |
Color de luz | Define el color de la luz de iluminación. Nota: La herramienta de color de luz solo está disponible si hay una miniantorcha conectada al sistema de visión. | BLANCO
ROJO
VERDE
AZUL
Focus (Enfoque) Nota: Las opciones de enfoque se visualizan únicamente cuando hay una lente líquida conectada al sistema de visión. | Distancia de enfoque (mm) | Distancia de enfoque en milímetros. | [65,4043]
Autoenfoque | Un botón para que se ajuste automáticamente la posición de enfoque a las condiciones actuales. |

Para volver a la vista de ajustes de origen e iluminación, haga clic sobre el botón de rueda dentada situado en la esquina superior derecha del panel de Imagen.