# Barra de menús - Sensor

La pestaña Sensor de la barra de menús se utiliza para activar el sistema de visión In-Sight, activar el disparador de repetición, entrar y salir del modo vídeo en tiempo real, conmutar entre «En línea» y «Sin conexión» y abrir la ventana de configuración de la cola de resultados.

Opción | Teclas de acceso directo | Descripción
Trigger | F5 | (Disparador) Captura una nueva imagen del sistema de visión In-Sight activo.
Repeating trigger | N/D | (Disparador de repetición) Captura imágenes de forma continua (lo más rápido posible). Para compensar variaciones en las condiciones de iluminación tras cada captura, el DataMan Setup Tool ajusta automáticamente el tiempo de exposición, considerando un intervalo en milisegundos entre capturas comprendido entre 0 y 10000, ambos inclusives; por defecto = 500. El retardo depende del tiempo que tarda la tarea en completar el procesamiento de la imagen. Por ejemplo, si se establece el parámetro Retardo en 5000 milisegundos, el sistema de visión In-Sight capturará una imagen cada 5000 milisegundos, si la tarea puede completar el procesamiento de la imagen en el plazo de 5000 milisegundos. Si no lo pudiera hacer, el sistema de visión In-Sight capturará una imagen tan pronto como se haya completado el procesamiento de la imagen anterior.
Live video | N/D | (Vídeo en tiempo real) Visualiza la imagen de vídeo en tiempo real lo que resulta útil cuando se ajustan el objetivo y el campo de visión del sistema de visión In-Sight. Para salir de este modo, haga clic sobre el botón Live Video (vídeo en tiempo real) del panel contextual en el paso de aplicación Configurar imagen o sobre el botón Live Video de la barra de herramientas de Visualización de tareas o sobre la imagen. Nota: Esta funcionalidad está disponible en todos los pasos de la aplicación.
Online | Ctrl+F8 | Permite conmutar entre los estados En línea/Sin conexión del sistema de visión In-Sight activo.
Result Queue Settings | N/D | (Configuración de la cola de resultados) Abre la ventana de configuración de la cola de resultados donde se puede marcar la casilla Enable the result queue (Habilitar cola de resultados) y configurar seguidamente los resultados que se deseen ver: Modo: Resultados de Pase y Fallo (por defecto): Para guardar los resultados de pase y fallo. Resultados de Fallo: Para guardar los resultados de fallo. Resultados de Pase: Para guardar los resultados de pase. Separar los resultados de Pase de los de Fallo: Para guardar los resultados de pase y fallo y además poder visualizarlos juntos o por separado en la película según el estado de conmutación de los botones «Resultados de pase» y «Resultados de fallo». Nota: Cuando se selecciona el modo «Separar los resultados de Pase y Fallo», se: desactiva el desplegable de «Tamaño de cola»; habilitan los desplegables de «Tamaño de pase» y «Tamaño de fallo». Queue size (Tamaño de cola): valor numérico por resultado. Se pueden guardar hasta 20 resultados según cuales sean la resolución de sistema de visión In-Sight y la memoria RAM disponible. Si el tamaño especificado para la cola supera la memoria RAM disponible en el sistema de visión In-Sight, se asignará automáticamente el mayor número posible de resultados al sistema de visión In-Sight. Pass size (Tamaño de pase): valor numérico por resultado (mínimo = 1). El sistema de visión In-Sight almacena el número de resultados de Pase indicado. Cuando se selecciona la opción Separate Pass and Fail Results (Separar resultados de Pase y Fallo) en el menú desplegable de Modo, la suma de «Tamaño de pase» y «Tamaño de fallo» no debe superar el «Tamaño de cola» asignado al sistema de visión In-Sight. Fail size (Tamaño de fallo): valor numérico por resultado (mínimo = 1). El sistema de visión In-Sight almacena el número de resultados de Pase indicado. Cuando se selecciona la opción Separate Pass and Fail Results (Separar resultados de Pase y Fallo) en el menú desplegable de Modo, la suma de «Tamaño de pase» y «Tamaño de fallo» no debe superar el «Tamaño de cola» asignado al sistema de visión In-Sight. Casilla de Queue offline results (Resultados de cola estando sin conexión). No está marcada por defecto y sólo se recopilan resultados mientras se está en línea. Marque esta casilla si quiere que la cola de resultados recopile resultados mientras se está fuera de línea. Casilla Keep first results (Mantener primeros resultados). No está marcada por defecto y se permite entonces que el software descarte la imagen más antigua para dejar espacio para la nueva imagen. Marque esta casilla si desea que se mantengan por un tiempo indefinido las imágenes en la cola. Cuando la cola esté llena, el software no añadirá nuevas imágenes a la cola. Casilla Clear when placed in online mode (Borrar al poner en el modo en línea). Está marcada por defecto y, mientras está habilitada, se borra la película cada vez que se pone el sensor en línea.