# Configuración del Sistema de visión In-Sight

El primer paso para configurar la comunicación entre el sistema de visión In-Sight y la unidad PLC es habilitar la comunicación PROFINET en el sistema de visión:

1. Inicie el In-Sight Vision Suite.

2. Seleccione el sistema de visión en el panel de dispositivos situado a la izquierda. Las utilidades disponibles aparecerán entonces en la parte inferior de la ventana.

3. Haga clic sobre la utilidad de Ethernet industrial (marcada en la figura siguiente). Se abre la ventana de la utilidad de configuración de Ethernet Industrial.

4. Seleccione el protocolo PROFINET en la lista desplegable. Una vez seleccionado, aparecen opciones adicionales en la ventana.

5. Marque la opción Enable PROFINET Station Name (Habilitar nombre de estación PROFINET) y, a continuación, especifique un nombre en el cuadro de texto para Nombre de estación.

6. Una vez hecho esto, haga clic sobre OK (Aceptar) o Restart (Reiniciar).

   Nota: Si el sistema de visión In-Sight utilizaba antes de este cambio otra configuración de Ethernet industrial, entonces tiene que reiniciar el sistema de visión. En tal caso, se visualiza por ello el botón Restart (Reiniciar) en lugar del botón OK (Aceptar).