# Comunicaciones

El paso de la aplicación Comunicaciones permite configurar los ajustes de conexión y de escritura de archivos.

Las configuraciones que se encuentran disponibles en el paso de aplicación Comunicaciones son las siguientes:

- La configuración para Servidor FTP que le permite conectar su dispositivo a un servidor FTP.
- La configuración de Escritura de imágenes con la que se definen las condiciones y propiedades para escribir imágenes en un archivo.
- La configuración de Escritura de archivos con la que se definen las condiciones y propiedades para escribir los informes de tareas en un archivo.
- La configuración de Escritura TCP/IP con la que se definen las condiciones y propiedades para escribir archivos a través de una conexión TCP/IP.
- La configuración de Ethernet Industrial con la que se define el flujo de entrada y salida a través de Ethernet/IP, PROFINET o SLMP.

Configurar los parámetros de ajuste del servidor FTP:

Ajuste | Descripción
--- | ---
Servidor | Indique la dirección FTP del servidor al que desea conectar su dispositivo.
Nombre de usuario | Proporcione un nombre de usuario válido para el servidor FTP.
Contraseña | Proporcione la contraseña para el nombre de usuario dado.

Configurar los parámetros de ajuste de escritura de imágenes:

Ajuste | Descripción
--- | ---
Habilitado | Habilite o deshabilite la escritura de imágenes. Se puede utilizar también el icono de enlace, situado junto al conmutador de alternancia, para enlazar una propiedad booleana de la herramienta, lo que hace que la escritura de la imagen esté condicionada al valor de la propiedad de la herramienta.
Almacenamiento | Seleccione la unidad de almacenamiento en la que desee que el dispositivo escriba las imágenes. Las opciones disponibles son: Dispositivo local Servidor FTP
Ruta del archivo | Defina la ruta del archivo para la escritura de la imagen en la unidad de almacenamiento seleccionada.
Nombre de archivo | Defina el nombre de archivo que desee que utilice el dispositivo cuando escriba las imágenes.
Tipo de archivo | Seleccione el tipo de archivo que desee que utilice el dispositivo cuando escriba las imágenes. Las opciones disponibles son: BMP JPEG
Valor máx. anexado | Define el valor máximo del sufijo que el dispositivo añade al nombre del archivo para cada imagen.
Superponer gráficos | Cuando se habilita la superposición de gráficos, el dispositivo sistema de visión guarda la imagen y un archivo SVG que incluye los gráficos. Abra el archivo SVG en su navegador para ver la imagen con gráficos superpuestos.

Configurar los ajustes de escritura de archivos:

Ajuste | Descripción
--- | ---
Habilitado | Habilite o deshabilite la escritura en archivo. Se puede utilizar también el icono de enlace, situado junto al conmutador de alternancia, para enlazar una propiedad booleana de la herramienta, lo que hace que la escritura en el archivo esté condicionada al valor de la propiedad de la herramienta.
Almacenamiento | Seleccione la unidad de almacenamiento en la que desee que el dispositivo escriba los archivos. Las opciones disponibles son: Dispositivo local Servidor FTP
Ruta del archivo | Defina la ruta de acceso para la escritura de archivos en la unidad de almacenamiento seleccionada.
Nombre de archivo | Defina el nombre de archivo que desee que el dispositivo utilice cuando escriba archivos.
Tipo de archivo | Seleccione el tipo de archivo que desee que su dispositivo utilice cuando escriba archivos. Las opciones disponibles son: TXT HTML XML CSV
Añadir marca de fecha y hora | Habilite o deshabilite la adición de una marca de fecha y hora a cada archivo.
Formato de la marca de fecha | Defina el formato de la marca de fecha utilizando una combinación de MM, DD y AA en el orden que prefiera.
Vista previa del nombre de archivo | Visualiza una vista previa del nombre de archivo de acuerdo con la configuración del nombre de archivo y de la marca de fecha y hora que usted haya establecido.
Tipo de escritura | Define cómo debe proceder el dispositivo cuando ya existe un archivo con el mismo nombre: Sobrescribir - reemplaza el contenido anterior del archivo con el nuevo Anexar - añade el nuevo contenido tras el contenido anterior del archivo
Contenido de archivo | Haga clic sobre Cadena de formato... para abrir un cuadro de diálogo en el centro de la pantalla, en el que podrá configurar el contenido de los archivos:
Ajustes | Descripción
--- | ---
Inicio/Final | Texto inicial: proporcione la cadena de texto que desee incluir al principio de los archivos. Texto final: proporcione la cadena de texto que desee incluir al final de los archivos. Terminadores: defina los terminadores que deban utilizar los archivos: Retorno de carro (RC) Avance de línea (AL) RC+AL
Utilizar delimitador | Utilizar delimitador: habilite o deshabilite el uso de delimitadores en los archivos. Si lo habilita, utilice los botones de selección para seleccionar uno de los siguientes tipos de delimitadores: Estándar: Coma Espacio Pestaña Punto y coma Subrayado Otro
Argumentos | Puede añadir informes de propiedad de herramienta a los argumentos a fin de incluirlos en los archivos. Haga clic sobre Agregar o pulse A para abrir el desplegable de propiedades de herramienta y seleccione la propiedad de herramienta que desee vincular. Para eliminar una propiedad de herramienta de la lista de argumentos, seleccione la propiedad de herramienta en cuestión y haga clic sobre Eliminar. Para cambiar el orden de las propiedades de herramienta en la lista de argumentos, seleccione una propiedad de herramienta y haga clic sobre Arriba o Abajo.
Salida | El cuadro de texto de Salida muestra una vista previa del contenido del archivo de acuerdo con la configuración que usted haya establecido.

Configurar los ajustes de escritura TCP/IP:

Habilitado | Habilite o deshabilite la escritura en archivo. Se puede utilizar también el icono de enlace, situado junto al conmutador de alternancia, para enlazar una propiedad booleana de la herramienta, lo que hace que la escritura en el archivo esté condicionada al valor de la propiedad de la herramienta.
Nombre de host | Especifique el nombre de host de su dispositivo.
Puerto | Especifique el número de puerto que desee que utilice el dispositivo.
Tiempo de espera | Especifique el tiempo, en segundos, que el dispositivo puede estar inactivo antes de que se interrumpa la conexión.
Tipo de paquete | Seleccione el tipo de paquete en función de los terminadores de cadena: Cadena CR+LF Cadena CR(13) Cadena LF(10) Cadena Nullchar(0) Cadena con terminador personalizado
Terminador personalizado | Define un terminador numérico personalizado de cadena (0-255). Para habilitar este ajuste, seleccione para el parámetro «Tipo de paquete» la opción «Cadena con terminador personalizado».
Tamaño máx. de paquete | Define el tamaño máximo de los paquetes.
Cadena de salida | Haga clic sobre Cadena de formato... para abrir un cuadro de diálogo en el centro de la pantalla, en el que podrá configurar el contenido de los archivos:
Ajustes | Descripción
--- | ---
Inicio/Final | Texto inicial: proporcione la cadena de texto que desee incluir al principio de los archivos. Texto final: proporcione la cadena de texto que desee incluir al final de los archivos. Terminadores: defina los terminadores que deban utilizar los archivos: Retorno de carro (RC) Avance de línea (AL) RC+AL
Utilizar delimitador | Utilizar delimitador: habilite o deshabilite el uso de delimitadores en los archivos. Si lo habilita, utilice los botones de selección para seleccionar uno de los siguientes tipos de delimitadores: Estándar: Coma Espacio Pestaña Punto y coma Subrayado Otro: definir un delimitador personalizado
Argumentos | Puede añadir informes de propiedad de herramienta a los argumentos a fin de incluirlos en los archivos. Haga clic sobre Agregar o pulse A para abrir el desplegable de propiedades de herramienta y seleccione la propiedad de herramienta que desee vincular. Para eliminar una propiedad de herramienta de la lista de argumentos, seleccione la propiedad de herramienta en cuestión y haga clic sobre Eliminar. Para cambiar el orden de las propiedades de herramienta en la lista de argumentos, seleccione una propiedad de herramienta y haga clic sobre Arriba o Abajo.
Salida | El cuadro de texto de Salida muestra una vista previa del contenido del archivo de acuerdo con la configuración que usted haya establecido.

Configurar los ajustes de Ethernet industrial:

Ajuste | Descripción
--- | ---
Orden de bytes/palabras | Especifica el orden de los bits para palabras y los bytes leídos por la función.
0 = Big endian | Almacena primero el byte más significativo y los siguientes en orden descendente.
1 = Little endian | Almacena primero el byte menos significativo y los siguientes en orden ascendente.
2 = Big endian con permuta de palabras de 16 bits | Aplica el orden de bits según big endian y cambia el orden de los pares de palabras en los tipos dobles. (Palabras de 16 bits)
3 = Little endian con permuta de palabras de 16 bits | Aplica el orden de bits según little endian y cambia el orden de los pares de palabras en los tipos dobles. (Palabras de 16 bits)
100 = Por defecto | Utiliza la configuración predeterminada.
Protocolo de destino | Seleccione el protocolo de Ethernet industrial que desee utilizar: Ninguno Ethernet/IP PROFINET SLMP
Contenido del búfer de entrada/salida | Haga clic sobre Formatear búferes para abrir un cuadro de diálogo en el centro de la pantalla, en el que podrá configurar el contenido del búfer de entrada y del de salida:
Ajustes | Descripción
--- | ---
Formatear búfer de entrada | Agregue informes de propiedad de herramienta para incluirlos en el búfer de entrada. Haga clic sobre Agregar o pulse A para abrir el desplegable de propiedades de herramienta y seleccione la propiedad de herramienta que desee vincular. Para eliminar una propiedad de herramienta de la lista, seleccione la propiedad de herramienta en cuestión y haga clic sobre Eliminar. Para cambiar el orden de las propiedades de herramienta en la lista, seleccione una propiedad de herramienta y haga clic sobre Arriba o Abajo. Haga clic sobre Restablecer tipos de datos para restablecer la configuración de tipo de datos para todas las propiedades de herramienta añadidas.
Formatear búfer de salida | Agregue informes de propiedad de herramienta para incluirlos en el búfer de salida. Haga clic sobre Agregar o pulse A para abrir el desplegable de propiedades de herramienta y seleccione la propiedad de herramienta que desee vincular. Una vez añadida una propiedad de herramienta, puede cambiar los siguientes ajustes de propiedad de herramienta: Nombre Tipo de datos Tamaño del elemento (bytes) Para eliminar una propiedad de herramienta de la lista, seleccione la propiedad de herramienta en cuestión y haga clic sobre Eliminar. Para cambiar el orden de las propiedades de herramienta en la lista, seleccione una propiedad de herramienta y haga clic sobre Arriba o Abajo. Haga clic sobre Restablecer tipos de datos para restablecer la configuración de tipo de datos para todas las propiedades de herramienta añadidas.