# Configuración del Sistema de visión In-Sight

El primer paso para configurar la comunicación entre un sistema de visión In-Sight y el PLC es habilitar la comunicación PROFINET en el sistema de visión. Realice los siguientes pasos para configurar adecuadamente el sistema de visión:

1. Inicie el In-Sight Vision Suite.

2. En el panel de dispositivos, seleccione el sistema de visión que desea configurar haciendo clic sobre su nombre.

3. Una vez seleccionado el sistema de visión, aparecen las utilidades disponibles en la parte inferior de la ventana de In-Sight Vision Suite. Haga clic sobre Ethernet industrial para iniciar la utilidad de configuración de Ethernet industrial.

4. Seleccione el protocolo PROFINET en la lista desplegable. Una vez seleccionado, aparecen opciones adicionales en la ventana.

5. Marque la casilla Habilitar nombre de estación PROFINET y escriba IS2800System en el cuadro de texto para Nombre de estación. Una vez hecho esto, haga clic sobre OK (Aceptar) o Restart (Reiniciar) para aplicar los cambios.

Nota: Si el sistema de visión ha estado utilizando antes de este cambio otra configuración para Ethernet industrial, tendrá que reiniciar el sistema de visión y pulsar por tanto el botón Restart (Reiniciar).