# Contrast

La herramienta Contrast permite determinar si una característica está presente o no a partir del valor de contraste de los píxeles (o sea, la diferencia entre el valor medio en escala de grises de los píxeles claros y el valor medio en escala de grises de los píxeles oscuros) en la región que se ha definido.

La herramienta Contrast resulta útil en situaciones en las que la característica de una pieza buena tiene zonas claras u oscuras muy marcadas, mientras que una pieza mala no las tiene. Por ejemplo, para verificar la presencia de una impresión oscura sobre una etiqueta blanca.

Para añadir la herramienta Contrast a una tarea:

1. Abra la paleta de herramientas de Inspección, expanda el grupo de herramientas Presencia/Ausencia y seleccione la herramienta Contrast.

2. En el cuadro de diálogo que aparece, defina la región ajustando el tamaño y la posición del recuadro en la pantalla de visualización de capturas. Puede cambiar la forma del recuadro de búsqueda mediante el menú desplegable Forma de búsqueda situado a la derecha. Las formas disponibles son Rectángulo, Círculo, Anillo y Polígono.

3. Se puede añadir también una subregión a la región del modelo a fin de enmascarar características irrelevantes o confusas, para lo que se hace clic con el botón derecho sobre la pantalla de visualización de capturas y se selecciona Add Subregion > Shape (Agregar subregión > Forma) en el menú desplegable que aparece tras dicho clic. Por defecto, la subregión se añade a la región del modelo, pero se puede modificar el ajuste para que actúe como una máscara de sustracción. Para ello, debe hacerse clic con el botón derecho sobre la pantalla de capturas y seleccionar Subregion Operation > Subtract (Efecto de la subregión > Sustracción) en el menú desplegable.

4. Haga clic sobre OK (Aceptar).

Para ajustar los límites del intervalo:

Conmute el conmutador Normal/Invertido para cambiar la forma en que se genera el resultado de la herramienta. Si se establece en Normal, la herramienta proporcionará un resultado de pase cuando el valor de contraste se encuentra entre los valores mínimo y máximo especificados. Si se establece en Invertido, la herramienta proporcionará un resultado de pase si el valor de contraste está fuera del intervalo definido por los valores mínimo y máximo especificados.

Para ajustar el intervalo válido, modifique los valores de contraste mínimo y máximo utilizando los controles deslizantes o entrando los valores numéricos correspondientes en los recuadros situados bajo los controles deslizantes.

Haga clic sobre Set Min/Max (Establecer Mín./Máx.) para utilizar los valores de contraste mínimo y máximo calculados automáticamente. Los valores mínimo y máximo calculados automáticamente son, respectivamente, un 10% inferior y superior al valor de contraste real medido en la región definida al añadir la herramienta o hacer clic sobre el botón Establecer Mín./Máx.