# Resumen de comunicaciones industriales

Los protocolos de comunicación industrial (también conocidos como protocolos de fábrica o protocolos de Ethernet industrial) que admite el sistema de visión In-Sight le permiten crear una aplicación capaz de comunicarse con un controlador lógico programable (PLC, por sus siglas en inglés) a través de una red Ethernet industrial.

Los sistema de visiónIn-Sight admiten los siguientes protocolos:

- EtherNet/IP (PLC Rockwell): Configuración del PLC EtherNet/IP
- PROFINET (PLC Siemens): Configuración de PLC PROFINET
- SLMP (Mitsubishi PLC/MCs): Ajustes del SLMP para PLC

Nota: Los protocolos comparten las mismas señales, pero estas se transfieren de forma distinta en los diferentes protocolos. Para más información, consulte los temas Señales de comunicaciones industriales, Ensamblados de datos E/S en EtherNet/IP y Operaciones con el protocolo SLMP Scanner.