# Event

Actualiza la hoja de cálculo al desencadenarse el evento especificado. La función Event se utiliza como una dependencia funcional crítica con la que se provoca la actualización de la hoja de cálculo siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones de entrada/salida.

## Event Entradas

Parámetro | Descripción
--- | ---
Trigger | Especifica el desencadenante del evento.
0 | Captura fallida | Se genera cuando ha fallado el disparo de captura de imagen. Las posibles causas por las que puede haber fallado el desencadenante de captura son: se ha recibido la señal de activación de captura mientras se está realizando otra captura la memoria intermedia de imágenes no estaba disponible cuando se recibió la señal de activación de captura
1 | Hoja de captura completa | Se genera al finalizar la ejecución de la hoja de cálculo iniciada por una captura.
100 a 107 | 0 a 7 discretos | Se genera cuando el flanco ascendente de la señal se produce en la correspondiente línea de entrada discreta.
200 a 207 | 0 a 7 externo | Se genera cuando se ejecuta la señal externa de activación de evento emitida por un PLC.

## Event Salida

Devuelve | Una estructura de datos de Evento o #ERR si alguno de los parámetros de entrada no es válido.