# Ensamblado de salida EtherNet/IP - Instancia 23

Nota: Para una descripción detallada de las señales, consulte Señales de comunicaciones industriales.

Instancia | Byte | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
23 | 0 | Activación de pausa | Reservado | Ejecutar comando | Confirmación de los resultados de inspección | Habilitar resultados del búfer | Disparar | Habilitar disparador
1 | Reservado
2 | Reservado | Borrado de exposición completado | Borrar error | Reservado | Conjunto de datos de usuario
3 | Evento externo 7 | Evento externo 6 | Evento externo 5 | Evento externo 4 | Evento externo 3 | Evento externo 2 | Evento externo 1 | Evento externo 0
4 .. 5 | ID del comando
6 .. 7 | Reservado
8 .. 495 | Datos de usuario 0 - 487