# Estados en línea y sin conexión

El sistema de visión In-Sight tiene tres estados posibles: En línea, Sin conexión y En pausa.

Un indicador situado en la barra de estado, en la esquina inferior derecha del adaptador, indica si el sistema se encuentra actualmente En línea o Sin conexión.

Estado | Indicador de estado | Descripción
--- | --- | ---
Sin conexión |  | Mientras se esté desarrollando una tarea en el Editor de hojas de cálculo, se puede pulsar el botón (o F6) para capturar una nueva imagen y ejecutar las celdas de la hoja de cálculo.
En línea |  | Nota: Sólo pueden enviarse comandos si el sistema de visión está en el modo En línea. El estado En línea se utiliza cuando ya se ha desarrollado la tarea y esta está lista para llevarse a cabo o para ser comprobada. Mientras el sistema está en línea, la tarea se ejecuta activamente, procesando señales de disparo y ejecutando operaciones lógicas y funciones de la hoja de cálculo. Se puede interactuar con la tarea a través de las páginas web creadas para la aplicación. No se pueden realizar cambios en la tarea cargada mientras el sistema de visión está ejecutando activamente una aplicación de visión, realizando operaciones de E/S o capturando imágenes, a menos que se ponga la tarea en estado de pausa. Cuando la tarea está en línea, se puede cerrar el adaptador y supervisar la tarea e interactuar con ella utilizando un navegador web o, simplemente, se deja que se vaya realizando sistema de visión sin ninguna supervisión o interacción externas, confiando tranquilamente en la eficacia de las interacciones externas que se han integrado al diseñar la tarea. Si fuera necesario editar la tarea, puede conectarse al sistema de visión mediante el adaptador y deberá pulsar el botón para pasar al modo sin conexión. Para que el sistema de visión se encuentre en línea, es necesario que concuerden los estados de las tres siguientes etiquetas independientes para el modo En línea: $System.OnlineEnableComm = Verdadero El estado de esta etiqueta se controla mediante el protocolo de Comunicaciones industriales, por conmutación entre los bits de estado En línea y En pausa. $System.OnlineEnableDiscrete = Verdadero El estado de esta etiqueta se controla mediante . Cuando concuerdan los estados de estas dos etiquetas, el estado de la etiqueta $System.OnlineEnabled es Verdadero. Nota: Para más información sobre estas etiquetas, consulte el tema correspondiente.
En pausa |  | El estado En pausa se utiliza cuando ya se ha desplegado la tarea, pero se desea detener las interacciones con dispositivos externos o realizar cambios en el sistema de visión sin ponerlo fuera de línea. Para más información, consulte el tema Pausar estando en línea.