# Descargar la configuración en el PLC

Una vez agregado el sistema de visión In-Sight a la configuración del hardware, descargue la configuración en el ordenador siguiendo los siguientes pasos:

1. Guarde y compile el proyecto haciendo clic sobre el menú de Estación en la ventana de HW Config y seleccionando seguidamente Save and Compile (Guardar y compilar).

2. Haga clic sobre el menú PLC y seleccione Descargar para iniciar el procedimiento de descarga.

   Nota:

   Si el PLC tiene la misma dirección IP que la establecida en HW Config, entonces debería estar disponible en la ventana Seleccionar dirección del nodo. De lo contrario, haga clic sobre el botón View (Ver) para abrir la lista de CPU disponibles en la red, seleccione la apropiada y haga seguidamente clic sobre OK (Aceptar).

3. Confirme tantas veces como sea necesario y la descarga finalizará correctamente.