# WriteDiscrete

ディスクリート出力ポートへ任意のビット幅でデータを書き込みます。

## WriteDiscrete の入力

パラメータ | 説明
イベント | 更新を強制するイベントを指定します。 このパラメータは、例えば、次のいずれかのタイムスタンプが含まれているイベントの参照である必要があります。 イベント 関数を含むセル。 Button 関数を含むセル。
開始ビット | 範囲の最初のビットを指定します。このパラメータの値は変化します。 デフォルト値は 1 です。開始ビットを 0 に設定することはできません。 最小許容値は 1 です。 最大許容値は、ハードウェアと入力ラインの数によって異なります。 In-Sight 2800:3 In-Sight 3800:3
ビット数 | 範囲内のビット数を指定します。このパラメータの値は変化します。 デフォルト値は 1 です。 最小許容値は 1 です。 最大許容値は、ハードウェアと入力ラインの数によって異なります。 In-Sight 2800:3 In-Sight 3800:3 注 : [ビット数] は、ハードウェアサポートと入力ラインの数によって異なります。
値 | 正の整数値を指定します。最大値は書き込まれるビット数によって異なります。

## WriteDiscrete の出力

戻り値 | 書き込まれた値。入力パラメータが無効であれば #ERR を返します。