# [取り込み] パネル

[取り込み] パネルでは、次の画像取り込みのさまざまな設定を調整することができます。取り込みパネルを開くには、右下隅にある [取り込み] をクリックします。

取り込み操作バーの要素:

アイコン | 名前 | 操作
--- | --- | ---
| 取り消し | 最後の操作を取り消します。
| やり直し | 最後の操作をやり直します。
| 設定のリセット | 設定を、デバイスに始めて接続したときに使用したプロパティの値にリセットします。
| 取り込みをリセット | 取り込み設定をデフォルト値にリセットします。
| 動作していない設定を表示/非表示 | 現在動作していない設定の可視性を切り替えます。

取り込み設定:

セクション | 設定 | 説明 | 値
--- | --- | --- | ---
Trigger | トリガの種類 | 画像取り込みを開始するトリガ信号のタイプを定義します。 | シングル:外部トリガイベントは、取り込みと検査の開始をトリガします。
セルフ:取り込みと検査が定期的に行われます。 注 : 取り込みシートにより、画像が検査シートに送信されるかどうかが決定されます。
トリガ間隔 (ms) ([トリガの種類] が [セルフ] モードのときにのみ表示される) | [トリガの種類] に [セルフ] を選択した場合、取り込みの間隔をミリ秒単位で定義します。 | [0, 10000]
デバウンス (ms) ([トリガの種類] が [シングル] モードのときにのみ表示される) | 取り込みをトリガするためにカメラトリガを維持する必要がある時間をミリ秒単位で定義します。 | [0, 10]
遅延 (ms) ([トリガの種類] が [シングル] モードのときにのみ表示される) | ビジョンシステム が画像を取り込むトリガを受信してから、ビジョンシステム が画像取り込みを始めるまでの、遅延時間を定義します。 | [0,10000]
全般 | 露出 (ms) | 露光時間を定義します。ビジョンシステム が画像取り込みのトリガ信号を受信すると、指定された露光時間の間、イメージャーに光が蓄積されます。 注 : 最大露光時間は、接続されている照明の能力によって異なります。 | [0, 6.5]
最大露光の上書き | 露光時間を推奨最大設定値よりも大きい値に設定できます。 注 : 有効にすると、露光時間が照明アクセサリの能力を超えた場合、露光中、照明アクセサリはオンになりません。 | [有効, 無効]
オフセット | 画像を加算的に明るくします。暗い領域が強調されますが、明るい領域のディテールが失われます。ゲインと組み合わせると最も有効です。 | [0, 255]
ゲイン | 画像を乗算的に明るくします。暗い領域が強調されますが、明るい領域のディテールが失われ、画像のノイズが増加します。オフセットと組み合わせると最も有効です。 | [1x, 2x, 3x, 4x, 6x, 8x]
画像の回転 | In-Sight が取り込んだ画像を処理する向きを定義します。 | [標準, 左右反転, 上下反転, 180 度回転]
画像バッファ | 取り込みに割り当てられる画像バッファ数を定義します。 画像バッファを設定する際の考慮事項: 利用可能な最初のバッファは、画像取り込みに使用されます。 取り込みが完了すると、他のバッファがロックされ、次の取り込みに使用されます。 バッファされた画像はジョブに送信され、実行されます。 バッファは、ジョブが実行されるまでロックされたままです。 一部の関数 (例: WriteImage) では、ジョブが実行された後でもバッファはロックされたままですが、関数のバッファがロックされたままでも、ジョブは他のバッファされた画像を受信することができます。ジョブが実行中の場合、または (In-Sight Spreadsheet または HMI から) 表示するためのキューに画像が入っている場合、バッファされた画像はキューに入ります。 | [6, 25]
画像サイズ | 取り込み開始行 | 画像センサからビジョンシステムのメモリに転送する最初の行を定義します。 | [0,1079]
行数 | ビジョンシステムのメモリに転送する画像センサの行の数を定義します。 | [1,1080]
照明 | モード | 照明デバイスを定義します。 | [無効, 内蔵照明, 外部照明]
明度 | 照明デバイスの明度を指定します。 | [0, 100]
常時点灯 | 有効にすると、照明デバイスが連続して点灯します。 | [無効, 有効]
ストロボ開始 ([外部照明] モードの場合にのみ表示される) | ストロボを発光するタイミングを定義します。 | [カメラトリガ, 画像取り込み開始]
ストロボの極性 ([外部照明] モードの場合にのみ表示される) | 接続されているストロボを発光する信号を定義します。 | [低, 高]
バンク有効 ([内蔵照明] モードの場合にのみ表示される) | グラフィックスでバンク内のチェックボックスをオンにして各バンクを有効に、またはオフにして無効にします。 注 : バンクのグラフィックスは、ビジョンシステム に取り付けられている照明ハードウェアによって異なる場合があります。 |
照明色 ([内蔵照明] モードの場合にのみ表示される) | 照明の色を定義します。 | [白, 赤, 緑, 青]
フォーカス 注 : [フォーカス] のオプションは、リキッドレンズをビジョンシステムに取り付けている場合のみ表示されます。 | フォーカス距離 (mm) | ミリメートル単位のフォーカス距離。 | [65, 4043]
フォーカス領域 | レンズフォーカス領域のサイズおよび位置を定義します。[編集] ボタンを押して設定します。 |
オートフォーカス | 現在の設定に基づいて 1 つのボタンでフォーカス位置を自動設定できます。 |
ハイダイナミックレンジ | HDR モード | ハイダイナミックレンジ (HDR) の処理を有効または無効にします。 | [なし, HDR, HDR+] 注 : HDR+ は、IS3800 モデルでのみ使用できます。HDR は色単位では使用できません。