# アプリケーションの確認

ジョブを設定すると、In-Sight ビジョンシステム でジョブが実行されている間、Online Enabled ビットと Online Enable Comm ビットの値が TIA Portal で TRUE になります。

ビジョンシステムをトリガするには、次の手順を実行します。

1. [Modify value] 列で Trigger Enable ビットを TRUE に設定してこのビットを有効にし、[Modify all selected values once and now] アイコンをクリックします。 ビットが、カメラをトリガする準備ができたことを示す TRUE に設定されます。

2. で立ち上がりエッジを与えて、カメラをトリガします。「立ち上がりエッジ」とは、最初はビットを TRUE に設定し ([Modify value] 行で TRUE に設定し、[Modify all selected values once and now] アイコンをクリック)、その後、FALSE に戻すことを意味します。

   このビットを TRUE に設定すると、 ビットと ビットも、トリガが完了したことを示す TRUE に変更されます。PLC でカメラがトリガされるたびに、 値が増分されます。

   同様に、 を FALSE に戻すと、 ビットも FALSE に戻ります。

3. In-Sight でジョブの WebPageを確認します。新しく取得した画像が表示されます。