# Set Event and Wait

指定したイベントをトリガして、コマンドの実行が完了してからレスポンスを返します。

注 :

In-Sight ビジョンシステムはオンラインになっている必要があります。

## Set Event and Wait の入力

シンタックス:SW[整数]

パラメータ | 説明
--- | ---
整数 | 設定するイベントコード。 0 ～ 7 = 外部イベントを指定します (外部 0, 外部 1 ...外部 7)。 8 = 画像を取り込み、のスプレッドシートを更新します。このオプションでは、AcquireImage 関数の [トリガ] モードパラメータを [シングル] に設定する必要があります。

## Set Event and Wait の出力

ステータスコードを返します。ステータスコードは次のとおりです。

ステータスコード | 説明
--- | ---
1 | コマンドの実行に成功しました。
0 | 認識されないコマンドが送信されました。
-1 | 番号が範囲外 (0 ～ 8 以外) であるか、整数ではありません。
-2 | コマンドの実行に失敗したか、またはセンサがオフラインになっています。
-6 | ユーザはコマンドを実行するためのフルアクセスのアクセス権を持っていません。

## Set Event and Wait の例

外部イベント 0 をトリガするコマンドは SW0 です。コマンドの実行が完了するまで、レスポンスは送信されません。