# [グリッドの印刷] ダイアログを使用したキャリブレーションパターンの印刷

注 :

- [グリッドの印刷] 機能は、高い精度を要求されない測定および検証を行う場合にのみ使用してください。高い精度と確度が要求されるアプリケーションには使用できません (高い精度と確度が要求されるアプリケーションには、正確に作成されたキャリブレーションパターンが必要になります)。
- [グリッドを使用したキャリブレーション] ボタンを表示するには、デバイスリストで In-Sight 2800 または In-Sight 3800 を選択する必要があります。

1. In-Sight Vision Suite を開きます。

2. [キャリブレーショングリッドの印刷] ボタンをクリックします。

3. グリッドの値を設定します。

   - [グリッドタイプ]: 2 種類のチェッカボードのいずれかを選択します。

     - [フィデューシャルつきチェッカボード]
     - [フィデューシャルなしチェッカボード]
   - [グリッド間隔]: グリッドのサイズを選択します。デフォルト値は 10 です。
   - [単位]: グリッドの測定単位を選択します。デフォルトはミリメートルです。

4. [印刷] ボタンをクリックします。

5. 印刷したグリッドをカメラの前に配置します。