# I/O アセンブリデータ属性コンポーネントのマッピング

次の表に、In-Sight ビジョンシステム の I/O アセンブリデータ属性のマッピングを示します。

データコンポーネント名 | クラス | インスタンス番号 | 属性
--- | --- | --- | ---
名前 | 番号 | 名前 | 番号
Set Offline | Vision | 78 Hex | 1 | SetOffline | 8
Trigger Enable | Vision | 78 Hex | 1 | AcqTriggerEnable | 9
Trigger | Vision | 78 Hex | 1 | AcqTrigger | 10
Buffer Results Enable | Vision | 78 Hex | 1 | BufferResultsEnable | 13
Soft Event N | Vision | 78 Hex | 1 | SoftTrigger bit N | 18
Online | Vision | 78 Hex | 1 | Onlne | 6
Offline Reason | Vision | 78 Hex | 1 | OfflineReason | 7
Trigger Ready Trigger Ack Exposure Complete Missed Acquisition | Vision | 78 Hex | 1 | AcqStatusRegister | 11
User Data | Vision | 78 Hex | 1 | UserData | 12
System Busy Inspection Completed Results Buffer Overrun Results Valid | Vision | 78 Hex | 1 | InspectionStatusRegister | 14
Inspection ID Inspection Data | Vision | 78 Hex | 1 | InspectionResults | 16