# Store File

現在のジョブを In-Sight ビジョンシステムのフラッシュメモリ、RAM ディスクまたは SD カードに保存します。

注 :

- [オンラインでもジョブを保存] チェックボックスをオンにした場合、フルまたはプロテクトアクセス権限を持つユーザはオンライン時にジョブを保存する権限があります。[オンラインでもジョブを保存] チェックボックスをオフにした場合、ジョブを保存するにはビジョンシステムをオフラインにする必要があります。

- 現在のジョブファイルを指定したファイル名でビジョンシステムの RAMDisk フォルダに保存するシンタックスは、TFRAMDisk/[ファイル名] です。例えば、ファイル「Test.jobx」をビジョンシステムの RAMDisk フォルダに保存するには、コマンド「TFRAMDisk/Test.jobx」を発行します。
- 現在のジョブファイルを指定したファイル名でビジョンシステムの SD カードフォルダに保存するシンタックスは、TFSDCARD/[ファイル名] です。例えば、ファイル「Test.jobx」をビジョンシステムの SD カードフォルダに保存するには、コマンド

  「TFSDCARD/Test.jobx」を発行します。

- [ジョブサーバの設定] ダイアログを使用して、In-Sight ビジョンシステムの In-Sight ジョブファイルをホストする FTP サーバを設定します。これにより、PLC やロボットコントローラなどの別のデバイスで、LF および TF ネイティブモードコマンドを介し、場所を指定することなくジョブを変更することができます。

## Store File の入力

シンタックス:TF[ファイル名]

パラメータ | 説明
--- | ---
ファイル名 | ジョブの名前。コマンドは、JOBX 拡張子の有無にかかわらず実行されます。

## Store File の出力

ステータスコードを返します。ステータスコードの後に、行の終端記号が続きます。ステータスコードは次のとおりです。

ステータスコード | 説明
--- | ---
1 | コマンドは正常に実行されました。
0 | 認識されないコマンドが送信されました。
-1 | ファイル名が見つかりません。
-2 | ジョブの保存に失敗したか、ビジョンシステムがオンラインになっているか、またはファイルが見つからなかったため、コマンドを実行できませんでした。
-6 | ユーザは、コマンドを実行するためのフルアクセス権を持っていません。

## Store File の例

現在のジョブに「TEST」という名前を付けて In-Sight ビジョンシステムのフラッシュメモリに保存するには、コマンド

TFTest.jobx を発行します。

In-Sight ビジョンシステムは 1 を返し、現在のジョブが正常に保存されたことを示しています。