# メニューバー - センサ

メニューバーの [センサ] タブを使用すると、In-Sight ビジョンシステム のトリガ、連続トリガ、ライブビデオへの切り替え、オンラインとオフラインの切り替え、[結果キューの設定]、[ジョブステータスの設定]、[カスタムビューの設定]、または [ディスクリート I/O の設定] ウィンドウを開くなどの操作を実行できます。

オプション | ホットキー | 説明
トリガ | F5 | アクティブな In-Sight ビジョンシステムから新しい画像を 1 つ取得します。
連続トリガ | なし | 画像を連続して取り込みます (可能な限り高速)。 各画像の取り込み後にさまざまな照明状態を補正するため、In-Sight Spreadsheet は、画像取り込みの間隔をミリ秒単位 (0 ～ 10,000、デフォルトは 500) で指定して露光時間を自動的に調整します。遅延は、ジョブの画像処理が完了するのに必要な時間によって異なります。 例えば、[遅延] パラメータが 5,000 ミリ秒に設定されている場合、ジョブで 5,000 ミリ秒以内に画像処理が完了すれば、In-Sight ビジョンシステムは 5,000 ミリ秒ごとに画像を取り込みます。完了しない場合、In-Sight ビジョンシステムは、画像処理を完了次第、画像を取り込みます。
ライブビデオ | なし | In-Sight ビジョンシステムのレンズと視野を調節するときに使用するライブビデオ画像を表示します。このモードを終了するには、[画像の設定] アプリケーションステップのコンテキストペインの [ライブビデオ] ボタンをクリックするか、[ジョブの表示] ツールバーで [ライブビデオ] ボタンをクリックするか、または画像をクリックします。 注 : この機能は、すべてのアプリケーションステップで使用することができます。
オンライン | Ctrl+F8 | アクティブな In-Sight ビジョンシステムのオンライン/オフライン状態を切り替えます。
結果キューの設定 | なし | [結果キューの設定] ウィンドウを開きます。このウィンドウで [結果キューの有効化] チェックボックスをオンにして、表示する結果を設定することができます。 モード: 合格結果と不合格結果 (デフォルト):合格結果と不合格結果が保存されます。 不合格結果:不合格結果が保存されます。 合格結果:合格結果が保存されます。 合格/不合格結果を分ける:合格結果と不合格結果が保存され、[合格結果] ボタンと [不合格結果] ボタンを切り替えることで、フィルムストリップ内で結果を一緒に表示したり、別々に表示したりすることができます。 注 : [合格/不合格結果を分ける] モードを選択した場合: [キューのサイズ] ドロップダウンは無効になります。 [PASS サイズ] および [FAIL サイズ] ドロップダウンは有効になります。 キューのサイズ: 結果ごとに数値で表されます。In-Sight ビジョンシステムの解像度と使用できる RAM に応じて、最大で 20 個の結果を保存できます。指定したキューのサイズが In-Sight ビジョンシステムの使用可能 RAM を超えている場合は、可能な最大数の結果が自動的に In-Sight ビジョンシステムに割り当てられます。 PASS サイズ: 結果ごとに数値で表されます (最小 = 1)。In-Sight ビジョンシステムに保存される合格結果の数です。[モード] ドロップダウンで [合格/不合格結果を分ける] を選択した場合、PASS サイズと FAIL サイズの合計が In-Sight ビジョンシステムに割り当てられたキューのサイズを超えることはありません。 FAIL サイズ: 結果ごとに数値で表されます (最小 = 1)。In-Sight ビジョンシステムに保存される不合格結果の数です。[モード] ドロップダウンで [合格/不合格結果を分ける] を選択した場合、PASS サイズと FAIL サイズの合計が In-Sight ビジョンシステムに割り当てられたキューのサイズを超えることはありません。 [オフラインのキューの結果] チェックボックス。デフォルトではオフになっており、オンラインの間のみ結果を収集します。オフラインの間も結果キューに結果を収集する場合はオンにします。 [最初の結果を維持する] チェックボックス。デフォルトではオフになっており、新しい画像を保存するために最も古い画像が破棄されます。キューに入れた画像を無期限に保持し、キューがいっぱいになったら、新しい画像をキューに追加しないようにする場合はオンにします。 [オンラインモードへの切り替え時にクリアする] チェックボックス。デフォルトではオンになっており、有効にするとセンサがオンラインになるたびにフィルムストリップがクリアされます。
ジョブステータスの設定 | N/A | スプレッドシートのセルを指定して、検査全体の合格/不合格を指定できます。この合格/不合格の値は、デバイスから送信されるファクトリフロアプロトコルメッセージに含まれています。 監視セル:セルを選択します。 次の 4 つのチェックボックスを使用すると、セルのどの値を合格または不合格にするかを指定できます。 セルに #ERR がある場合は FAIL。 セル値が < 0 の場合は FAIL。 セル値が = 0 の場合は FAIL。 セル値が > 0 の場合は FAIL。 注 : 選択したセルと合格/不合格条件の値は、[結果キューの設定] で、セルと条件にリンクされます。
カスタムビューの設定 | N/A | この設定ウィンドウを使用して、WebHMI に表示するセルを選択することができます。 セルの選択:表示するセル範囲を選択します。 領域の選択:セル範囲を表示するグラフィックスを配置する領域をディスプレイパネル上で選択します。 X、Y:ディスプレイ上の領域の位置。 幅、高さ:ディスプレイ上の領域のサイズ。 コンテンツに合わせてサイズ変更:選択したセル範囲の高さと幅に合わせて、領域のサイズを変更します。 画像の表示:選択すると、WebHMI のカスタムビューモードに画像が表示されます。 グラフィックスの表示:選択すると、WebHMI のカスタムビューモードにツールグラフィックスが表示されます。
ディスクリート I/O の設定 | N/A | ビジョンシステム の入力および出力データラインの信号を設定することができます。 データラインテーブルを使用して、各入出力ラインを設定します。テーブル内の行を選択すると、右側に出力ラインのその他の設定が表示されます。 [デバウンスの継続時間 (μs)] は、すべての入力ラインについて、デバイスによる有効な入力信号の認識を遅らせる時間をマイクロ秒単位で指定します。トリガラインには適用されません。 [オフライン時に出力の電源を切る] チェックボックス:このチェックボックスをオンにすると、ビジョンシステム がオフラインのときに出力の電源を切ることができます。 入力:入力ラインのインデックス。 出力:出力ラインのインデックス。 方向:ラインが入力か出力かを表示します。 名前:入出力ラインに付ける名前。 信号タイプ:信号のタイプ (入力ラインの場合、User Data、Event、Parallel Job Load、Job ID、Online、および Trigger、出力ラインの場合、Programmed、High、Low、Acquisition Start、Acquisition End、Acquisition Missed、Strobe、Job Completed、Online、Busy、Job Load OK、および Job Load Fail など) を表示します。