# EtherNet/IP 入力アセンブリ - インスタンス 13

注 : 信号の詳細な説明については、「産業用通信信号」を参照してください。

インスタンス | バイト | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
13 | 0 | Online | OfflineReason | Acq Error | 予約済み | Trigger Ack | Trigger Ready
1 | Error | Command Failed | Command Completed | Command Executing | Results Valid | Results Buffer Overrun | Inspection Completed | 予約済み
2 | 予約済み | TestRun Ready | ジョブ PASS | Exposure Complete | 予約済み | Set User Data Acknowledge
3 | External Event Acknowledge 7 | External Event Acknowledge 6 | External Event Acknowledge 5 | External Event Acknowledge 4 | External Event Acknowledge 3 | External Event Acknowledge 2 | External Event Acknowledge 1 | External Event Acknowledge 0
4 ～5 | Error ID (16 ビット整数)
6 ～7 | Command Result Code (16 ビット整数)
8 ～9 | Current Job ID (16 ビット整数)
10 ～11 | Acquisition ID (16 ビット整数)
12 ～13 | Inspection ID (16 ビット整数)
14 ～15 | Inspection Result Code (16 ビット整数)
16 ～499 | Inspection Results 0 ～ 483