# GetTemperature

GetTemperature 関数は、指定されたイベントが発生したときの、In-Sight D900 シリーズビジョンシステムの選択されたコンポーネントの温度を摂氏で返します。この関数を使用すると、ビジョンシステムのケース温度が指定温度 0°C ～ 65°C (32°F ～ 149°F) を超えないようにすることができます。

次の例は、Web HMI にビジョンシステムのケース温度を表示するようにスプレッドシートと Web ページを設定する方法を示しています。

1. スプレッドシートを次のように構成します。
   - Button
     - 名前:温度
   - GetTemperature
     - イベント:Button 関数を含むセルを参照します。
     - コンポーネント:ケース
2. Button セルと GetTemperature セルを公開します。

3. WebPageにアクセスし、[タグ] ウィンドウでタグを見つけて、Web ページにドラッグアンドドロップします。

4. ビジョンシステムをオンラインにします。
5. ブラウザで Web HMI を開きます。
6. [温度] ボタンをクリックします。In-Sight ビジョンシステムのケース温度が返されます。

## GetTemperature の入力

パラメータ | 説明
--- | ---
イベント | ビジョンシステムの温度を返すイベントを指定します。 このパラメータは、例えば、次のいずれかのタイムスタンプが含まれているイベントの参照である必要があります。 イベント 関数を含むセル。 Button 関数を含むセル。
コンポーネント | 温度を返すコンポーネントを指定します。現在、[ケース] オプションのみがサポートされています。
0 | ケース | ビジョンシステムのケース温度を返します。

## GetTemperature の出力

注 : GetTemperature 関数が初めてスプレッドシートに追加された場合は、0 を返します。[イベント] パラメータで指定されたイベントが発生した場合に、値を更新します。

戻り値 | In-Sight D900 シリーズビジョンシステムの選択されたコンポーネントの温度を摂氏で返します。