# OPC UA サーバの有効化

OPC UA を使用している場合、ビジョンシステムの In-Sight OPC UA サーバを有効にしてから、OPC UA クライアントに接続してください。

1. In-Sight Suite を起動します。

2. ビジョンシステムを選択し、[ホーム] 画面の [産業用イーサネット] をクリックします。[産業用イーサネットの設定] ダイアログが表示されます。

3. [産業用イーサネットの設定] ダイアログで、[OPC UA サーバ有効] チェックボックスをオンにします。

4. [OK] をクリックします。

5. ダイアログが表示されたら [はい] をクリックして、ビジョンシステムを再起動します。再起動後、OPC UA サーバは初期化され、検出エンドポイントが OPC UA クライアントの要求をリスンします。

6. OPC UA クライアントを起動します。

7. OPC UA クライアントから、エンドポイント URL を入力し、OPC UA サーバに接続します。エンドポイント URL は次のフォーマット (opc.tcp://<IP Address>:4840) で入力してください。ここで<IP Address> はビジョンシステムの IP アドレスです (例: opc.tcp://192.168.0.8:4840)。

注 : 同時に最大 2 つのクライアント接続を確立することができます。