# OPC UA ジョブタグとシステムタグ

ジョブタグはユーザ設定可能なタグで、In-Sight ジョブファイルに保存した値を表し、OPC UA クライアントに公開することができます。ジョブタグはジョブファイル内に保存されます。

システムタグはデフォルトのタグで、ビジョンシステムで常に利用可能です。ビジョンシステムは OPC UA サーバをサポートしており、設定に追加することができます。システムタグはジョブファイルに保存されません。

システムタグ | アクセシビリティ | データタイプ | 説明
--- | --- | --- | ---
AcquisitionCount | 読み取り専用 | 整数 | ビジョンシステムの電源を入れてから行った画像取り込みの数を返します。
DiscreteOnline | 読み取り専用 | ブール値 | ディスクリート入力ライン (オンライン/オフラインタイプとして設定) が LOW (0) に設定されている場合、 FALSE を返します。そうでない場合、TRUE を返します。 注 : In-Sight 3800 には設定可能なディスクリート入力がありません。そのため、タグは常に True を返します。
GuiOnline | 読み取り専用 | ブール値 | GUI がオンラインモードに設定されている場合 ([センサ] メニュー > [オンライン])、TRUE を返します。
JobName | 読み取り専用 | 文字列 | ビジョンシステムにロードされている使用中のジョブの名前を返します。この場合、ユーザが使用中のジョブを先に保存している必要があります。
LiveMode | 読み取り/書き込み | ブール値 | 読み取り:システムがライブビデオモードの場合、TRUE を返します。そうでない場合、FALSE を返します。 書き込み:ゼロ以外の値を LiveMode タグに書き込むことにより、ビジョンシステムをライブビデオモードにします。ゼロを LiveMode タグに書き込むと、ライブモードを終了します。 注 : LiveMode タグに TRUE 値を書き込んだ後に、ビジョンシステムのジョブビューが で開いたままの場合、In‑Sight Vision Suite はライブ画像を表示せず、ジョブビューステータスバーはライブビデオモードを表示しません。
NativeOnline | 読み取り/書き込み | ブール値 | 読み取り:ネイティブモードの Set Online コマンド「SO0」をビジョンシステムに発行した場合、FALSE を返します。そうでない場合、TRUE を返します。 書き込み:ゼロ以外の値を NativeOnline タグに書き込むことにより、ネイティブモードを介し、In-Sight ビジョンシステムをオフラインにします (ネイティブモードの Set Online コマンド「SO0」を発行するのと同等)。ゼロを NativeOnline タグに書き込むと、ビジョンシステムはオンラインになります (ネイティブモードの Set Online コマンド「SO1」を発行するのと同等)。
Online | 読み取り専用 | ブール値 | 次の論理「AND」を返します:(DiscreteOnline AND NativeOnline AND GuiOnline)。
DiscreteOnline | 読み取り専用 | ブール値 | カメラ入力のいずれかが「オンライン」の場合、DiscreteOnline タグにその値が表示されます。この信号は、オンライン/一時停止の状態の一因となります (詳細は「オンラインとオフライン」のセクションを参照してください)。
GuiOnline (HMI) | 読み取り専用 | ブール値 | HMI コントロールによりシステムが一時停止になっているかどうかを表示します。