# [コントロール] ブロックのビット

Control ビットのブロックでは、PLC/MC が開始する可能性のあるすべてのアクションのビットタイプ信号を定義します。Control ビットのブロックは 80 ビットです。SLMP スキャナでは、[Poll Interval (ms)] プロパティで設定されたユーザ指定レートのままでビットの状態を変更することができます。[Poll Interval (ms)] プロパティは In-Sight Vision Suite の [産業用イーサネット] 設定ウィンドウの [設定] タブにあります。一部のビットは予約されています。

[コントロール] ブロックのビットの用途と予約されているビットを次の表にまとめています。

注 : 信号の詳細については、「産業用通信信号」のトピックを参照してください。

バイト | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0 | Set Offline | 予約済み | Execute Command | Inspection Results Ack | Buffer Results Enable | Trigger | Trigger Enable
1 | 予約済み
2 | 予約済み | Clear Exposure Complete | Clear Error | Initiate String Command | Set User Data
3 | External Event 7 | External Event 6 | External Event 5 | External Event 4 | External Event 3 | External Event 2 | External Event 1 | External Event 0