# PLC ハードウェアの構成

SIMATIC Manager を使用して PLC ハードウェアを構成するには、次の手順を実行します。

1. SIMATIC Manager を起動し、新しいジョブを作成します。

2. 新しい SIMATIC 300 ステーションをジョブに追加します。これを行うには、ユーザインタフェースの左ペインにあるジョブリストを右クリックして、[Insert New Object] => [SIMATIC 300 Station] オプションを選択します。

3. 新しく追加した SIMATIC 300 ステーションをクリックしてハードウェア構成 (HW Config) メニューを開き、ユーザインタフェースの右ペインにある [Hardware] をダブルクリックします。

4. レールをユーザインタフェースの右側のカタログから HW Config にドラッグ & ドロップします。レールは [SIMATIC 300] => [RACK 300] => [Rail] メニューにあります。

5. 正しい CPU タイプをカタログからレールにドラッグ & ドロップします。この例では、次の CPU が使用されています。

   SIMATIC 300 => CPU-300 => CPU 315-2 PN/DP => 6ES7 315-2EH13-0AB0 => V2.6

6. CPU の IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定し、ダイアログの[New] ボタンをクリックしてサブネットをネットワークに追加します。

注 :

これらの設定は後でアクセスして変更できます。これを行うには、PN-IO で右クリックして [Object Properties] オプションを選択し、[Properties] ボタンをクリックします。