# In-Sight デバイスに保存されているファイルの表示方法

WriteImage または WriteData 関数を使用して In-Sight デバイスにファイルを書き込む場合に、保存されているファイルを表示するには、FileZilla Client などの FTP ソフトウェアを使用する必要があります。

注 : FTP クライアントは TLS 1.3 をサポートしている必要があります。

## FileZilla Client のインストール

1. FileZilla の Web サイト: filezilla-project.org に移動します。

2. FileZilla Client をダウンロードします。FileZilla Client を使用すると、In-Sight デバイス上のファイルを転送することができます。

3. ウィザードの指示に従って、FileZilla Client を PC にインストールします。

## In-Sight デバイスに保存されているファイルの表示

注 : この例では、使用されている FileZilla Client のバージョンは 3.46.3 です。

1. FileZilla Client を開きます。

2. 次のフィールドを構成します。

   - [ホスト]:In-Sight デバイスのホスト名または IP アドレスを入力します。
   - [ユーザ名]:In-Sight デバイスのユーザ名を入力します。
   - [パスワード]:パスワードを入力します。

3. [クイック接続] をクリックします。

4. これで、保存されているファイルを表示することができます。

   [ファイルパス] フィールドを空白のままにすると、ファイルはルートディレクトリ (Failed0.bmp、Failed0.svg、および InSight.txt) に保存されます。

## FileZilla Client を使用したサブフォルダの作成

FileZilla Client を使用して、In-Sight デバイス上にフォルダ構造を作成できます。テキストファイルから画像を分離したり、画像/テキストファイルをジョブに関連するディレクトリに分けたりする場合に、これが役立ちます。

In-Sight デバイスの Images ディレクトリの下のサブフォルダ Job1 に画像を送信する場合、次の手順に従います。

1. FileZilla Client で、Images ディレクトリを右クリックして、[ディレクトリの作成] を選択します。[ディレクトリを作成] ダイアログが表示されます。

2. ダイアログで、/Job1 と入力し、[OK] をクリックすると、Job1 という名前のディレクトリが作成されます。

   Images ディレクトリの下で Job1 サブフォルダが使用できるようになります。

3. In-Sight Spreadsheet で、In-Sight デバイスに接続します。

4. WriteImage プロパティシートを開き、[ファイルパス] フィールドに「Images/Job1」と入力します。

   注 : In-Sight デバイスで、フォルダの区切り文字はスラッシュです。
5. [OK] をクリックしてプロパティシートを閉じます。

   これで、画像が Images ディレクトリの下の Job1 サブフォルダに送られます。