# 既知の問題

問題番号 | 既知の問題
--- | ---
IS280-10296 | ファームウェアの更新中に停電が発生しても、1 秒の時間がかかります。これを回避するため、ファームウェアの更新中は電源を切らないでください。
IS280-628 | ビジョンシステム の日付/タイムスタンプは、現在の日付/時刻ではなく、製造時刻に設定されています。
IS280-10672 | 画像の数が多い (100 以上) と、記録/再生のパフォーマンスが低下します。画像の数が何百になると、画像のスクロールが遅くなります。
IS280-892 | ビジョンシステム がオンラインのときにエディタを接続すると、ジョブのパフォーマンスに影響を与えます。エディタが、オンラインになっている ビジョンシステム に接続されていないことを確認してください (ジョブのパフォーマンスが重要ではない状態の場合を除く)。
IS280-10985 | ツールを [通信] アプリケーションステッププロパティにリンクさせてから削除すると、[通信] アプリケーションステップのそのツールへのリンクが削除されます。その削除の [取り消し] を実行すると、ツールは再び表示されますが、[通信] アプリケーションステップのそのツールへのリンクは再確立されません。唯一の例外は、「有効」リンクが復元されたコンテキストパネルなど、画面の右側のリンクです。
N/A | ネットワーク設定を固定 IP ではなく DHCP に設定して OPCUA を使用すると、接続が失われることがあります。これを回避するには、固定 IP アドレスを使用してください。
ISPROD-2160 | 絵文字または Unicode パスワード文字はサポートされていませんが、場合によっては使用できます。
ISPROD-1330 | パターンツールを別のパターンツールにフィクスチャすると、フィクスチャを使用してツールの位置は正しく移動します。ただし、角度は移動しません。つまり、角度範囲はフィクスチャではなくメイン画像を参照しているように見えます。
ISPROD-4705 | ある In-Sight 2800 カメラから保存された BMP は、別の In-Sight 2800 カメラで開くことはできません。
ISPROD-4320 | ブラウザのスケーリングが有効になっている場合、グラフィックスを含む SVG および画像が正しくクリッピングされません。
ISPROD-1355 | セルフトリガモードでは、ジョブの実行がトリガ間隔を超えても、取り込みがオーバラップしません。代わりに、ジョブの実行が完了するまで、次の取り込みが遅延されるだけです。つまり、実行に時間がかかるジョブの場合、セルフトリガ間隔はどちらか長い方によって決定されます。
ISPROD-3869 | WriteImage は FTP サーバ上にサブフォルダを作成しません。また、サブフォルダが存在しない場合は、転送に失敗します。これを回避するには、FTP 経由でディレクトリに書き込む前にディレクトリが存在することを確認してください。
ISPROD-5069 | 検査が完了する前に、SW8 ネイティブモードコマンドが応答します。
ISPROD-5485 | ビジョンシステム のデュアルイーサネットの両方のインスタンスを選択し、ISVS で接続オプションをクリックして接続を試みると、センサが再起動します。センサの電源を物理的に入れなおす必要があります。
ISPROD-6400 | [追記] オプションを使用した WriteData は、並列転送がインターリーブ書き込みを引き起こすため、予想通りに機能しません。
ISPROD-6900 | カメラが不良状態になります。カメラをオフラインにした直後に部分取り込みの設定を変更した場合は、再起動する必要があります。
ISPROD-6938 | クラウドまたは物理的なドングルが存在しない場合でも、エミュレータに EL ツールが表示されます。ドングルを使用せずにこれらのツールを追加しようとすると、エラーメッセージが表示されます。
N/A | InSightEmulator ドングルを削除したいのに [削除] ボタンが灰色に表示される場合は、次のいずれかの解決方法を使用してください。 CodeMeter SDK をインストールすると、[削除] ボタンが有効になります。 CodeMeter Runtime をインストールすると、[削除] ボタンが無効になります。 次のレジストリキーがあります。 Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\WIBU-SYSTEMS\CodeMeterCC AllowCmActDelete の値を 1 に設定すると、ボタンが有効になります。 これは、お客様が誤ってライセンスを削除してしまうのを防ぐための WiBu の機能です。
ISPROD-6536 | EL ツールのエミュレート中および使用中にネットワークが切断されたり、クラウドドングルを取り外したりすると、ライセンスエラーが表示され、エミュレータがクラッシュします。
ISPROD-6216 | PLC からカメラをトリガすると、TriggerReady 信号が誤動作し、トリガの準備が整っても Low のままです。この状態でも、PLC は引き続きカメラをトリガできます。