# In-Sight ビジョンシステムをハードウェア構成に追加する

TIA Portal の左ペインにある [Devices & networks] をダブルクリックし、画面上部にある [Network] ビュータブを選択します。「GSD ファイルをカタログにインポートする」のトピックの手順を実行した場合は、ウィンドウの右側に表示されるカタログの次の場所に In-Sight ビジョンシステムが表示されます。

上記の場所にビジョンシステムが見つかったら、次の手順で HW 構成に追加します。

1. ビジョンシステムを [Network View] の PLC の横にドラッグ & ドロップします。

2. マウスの左ボタンを押したまま、PLC の小さな緑色のボックスとビジョンシステムのシンボルを接続すると、PLC とビジョンシステムの間の接続が確立されます。

3. ビジョンシステム のシンボルをクリックし、下部の [General] を選択し、[PROFINET interface [X1]] をクリックします。[IP address is set directly at the device] オプションをオンにして、[Generate PROFINET device name automatically] の前のボックスをオフにします。PROFINET デバイス名には、「In-Sight ビジョンシステムの設定」のトピックで In-Sight Vision Suite の [ステーション名] に設定したものと同じ名前を入力します。

   注 :

   [IP address set directly at the device] オプションがオンになっている場合、システムはビジョンシステムの IP アドレスを保持します。オフになっている場合は、その IP アドレスが CPU から提供された値に変更されます。