# Set Online

In-Sight センサをオンラインモードまたはオフラインモードに設定します。

注 :

- In-Sight Explorer ユーザインタフェースで手動により、またはディスクリート入力信号により、In-Sight センサがオフラインに設定されている場合は、このコマンドでセンサをオンラインモードにすることはできません。
- In-Sight Explorer アプリケーションは、管理機能 (バックアップやリストアなど) を実行するために、Set Online コマンドを In-Sight センサに送信します。

## Set Online の入力

シンタックス:SO[整数]

パラメータ | 説明
--- | ---
整数 | 0 = In-Sight センサをオフラインに設定します。 1 = In-Sight センサをオンラインに設定します。

## Set Online の出力

Returns a status code. The status codes are:

ステータスコード | 説明
--- | ---
1 | コマンドは正常に実行されました。
0 | 認識されないコマンドが送信されました。
-1 | Int に指定された値が範囲外であるか、有効な整数ではありません。
-2 | コマンドを実行することができませんでした。
-5 | 通信フラグは成功しましたが、In-Sight Explorer ユーザインタフェースで手動により、またはディスクリート I/O 信号により、センサがオフラインに設定されているために、センサがオンラインになりませんでした。
-6 | ユーザはコマンドを実行するためのフルアクセスのアクセス権を持っていません。

## 例:In-Sight センサをオンラインモードに設定する

In-Sight センサをオンラインモードに設定するには、次のコマンドを発行します。SO1

In-Sight センサは、ステータスコード 1 を返すことによって、センサが正常にオンラインになったことを示します。

## 例:In-Sight センサをオフラインモードに設定する

In-Sight センサをオフラインモードに設定するには、次のコマンドを発行します。SO0

In-Sight センサは、ステータスコード 1 を返すことによって、センサが正常にオフラインになったことを示します。