# オンライン中の一時停止

オンライン中にビジョンシステムを一時停止状態にすると、ビジョンシステムをオフラインにすることなく In-Sight 関数やビジョンツールの変更やビジョンシステムの取り込みプロパティの調整を行うことができるので便利です。

オンライン中にビジョンシステムを一時停止モードに設定するには、いくつかの方法があります。

- Web ページから Web ページのステータスオンライン-一時停止コントロール要素を追加します。これにより、Web HMI からオンラインモードと一時停止モードを切り替えることができます。また、$System.OnlineEnableComm、$System.OnlineEnabled、および $System.OnlineEnableDiscrete タグをドラッグ & ドロップしてシステムの状態を監視することもできます。

- PLC から、EtherNet/IP または PROFINET 通信プロトコルを使用してオンラインビットと一時停止ビットを監視することができます。次の表に、モード、$System.OnlineEnabled タグの状態、および通信プロトコルのステータスビットの状態の要約を示します。

  オンライン/オフライン状態 | System.OnlineEnabled タグの状態 | PLC オンライン状態ビット | PLC 一時停止状態ビット
  --- | --- | --- | ---
  オンライン | True | True | False
  オンライン | False | False | True
  オフライン | N/A | False | False

- ディスクリート入力ラインから、ビジョンシステムのオンライン状態とオフライン状態を切り替えることができます。

注 :

オンライン中で In-Sight アダプタがまだ認識可能な場合に状態が一時停止に変わった場合、右下隅のステータスインジケータにカーソルを合わせると、 のステータスが表示されます。