# [ステータス] ブロックのビット

Status ビットのブロックは、ビジョンシステムの現在の状態を示します。SLMP スキャナは、プロトコルが開始されると、およびステータスが新しくなると、Status ビットのブロックを更新します。Status ビットブロックは 112 ビットで、その一部は予約済みです。

[ステータス] ブロックのビットの用途と予約されているビットを次の表にまとめています。

注 : 信号の詳細については、「産業用通信信号」のトピックを参照してください。

バイト | ビット 7 | ビット 6 | ビット 5 | ビット 4 | ビット 3 | ビット 2 | ビット 1 | ビット 0
0 | Online |  |  | Acq Error | 予約済み | Trigger Ack | Trigger Ready
1 | Error | Command Failed | Command Completed | Command Executing | Results Valid | Results Buffer Overrun | Inspection Completed |
2 | 予約済み |  | Exposure Complete |  | String Command Ack | Set User Data Ack
3 | External Event Ack 7 | External Event Ack 6 | External Event Ack 5 | External Event Ack 4 | External Event Ack 3 | External Event Ack 2 | External Event Ack 1 | External Event Ack 0